Rubriques Connexes

# Exemples de configuration réseau

Ces exemples montrent comment configurer les VLAN et ajouter un pont sans fil comme interface externe.

- Configurer un réseau local virtuel (VLAN) relié en pont à deux interfaces
- Configurer deux réseaux locaux VLAN (Virtual Local Area Network) sur la même interface
- Utiliser le pont sans fil Broadband Extend ou 3G Extend

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique