Rubriques Connexes

# Ajouter des adresses de serveurs WINS et DNS

Certaines fonctionnalités des périphériques XTM utilisent des adresses IP partagées des serveurs WINS (Windows Internet Name Server) et DNS (Domain Name System). Il s'agit de DHCP et de Mobile VPN. L'accès à ces serveurs doit être disponible depuis l'interface approuvée du périphérique XTM.

Ces informations sont utilisées pour deux raisons :

- Le périphérique XTM utilise ce serveur DNS pour résoudre les noms en adresses IP afin que les VPN IPSec, le spamBlocker, Gateway AV et les fonctionnalités IPS fonctionnent correctement.
- Les entrées WINS et DNS sont utilisées par les clients DHCP sur le réseau approuvé et le réseau facultatif, ainsi que par les utilisateurs de Mobile VPN, pour résoudre les requêtes DNS.

Assurez-vous d'utiliser uniquement un serveur WINS et un serveur DNS internes pour DHCP et Mobile VPN. Cela permet de s'assurer que vous ne créez pas de stratégies dont les propriétés de configuration entravent la connexion des utilisateurs au serveur DNS.

Pour configurer les serveurs WINS et DNS, à partir du Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet WINS/DNS.
   Les informations de l'onglet WINS/DNS apparaissent.

1. Dans la zone de texte Serveurs DNS, saisissez l'adresse IPv4 ou IPv6 pour chaque serveur DNS.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. (Facultatif) Répétez les étapes 3 et 4 pour spécifier jusqu'à trois serveurs DNS.
4. (Facultatif) Dans la zone de texte Nom de domaine, saisissez un nom de domaine qu'un client DHCP ajoute à des noms d'hôte non qualifiés.
5. Dans les zones de texte Serveurs WINS, saisissez les adresses IPv4 primaire et secondaire des serveurs WINS.
6. Cliquez sur OK.

#### Voir aussi

À propos des Modes Réseau et Interfaces

Paramètres d'interface standard

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique