Rubriques Connexes

# Exemple de Fichier de Configuration de Routage OSPFv3

Pour utiliser les protocoles de routage dynamique avec Fireware XTM, vous devez importer ou copier et coller un fichier de configuration pour le démon de routage dynamique. Cette rubrique donne un exemple de fichier de configuration pour le démon de routage OSPFv3. Pour utiliser ce fichier de configuration comme base de votre propre fichier de configuration, copiez le texte dans un nouveau fichier texte et enregistrez-le sous un autre nom. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres en fonction des exigences de votre organisation.

Les commandes facultatives sont indiquées par le caractère "!" Pour activer une commande, supprimez le "!" et modifiez les variables selon vos besoins.

!! SECTION 1: Configurer les propriétés de l'interface.
! Définit les propriétés de l'interface eth1.
! interface eth1
! Définit le coût de liaison sur 1000 (1-65535) sur l'interface eth1.
! ipv6 ospf6 cost 1000
! Définit l'intervalle hello sur 5 secondes (1-65535) ; la valeur par défaut est 10 secondes.
! ipv6 ospf6 hello-interval 5
! Définit l'intervalle dead sur 15 secondes (1-65535) ; la valeur par défaut est 40 secondes.
! ipv6 ospf6 dead-interval 15
! Définit l'intervalle entre les retransmissions d'annonces d'état de liaison (LSA) sur 10 secondes (1-65535) ; la valeur par défaut est 5 secondes.
! ipv6 ospf retransmit-interval 10
! Définit l'intervalle de mise à jour de LSA sur 3 secondes (1-3600) ; la valeur par défaut est 1 seconde.
! ipv6 ospf6 transmit-delay 3
! Définit une priorité élevée (0-255) pour augmenter les chances du routeur de devenir le routeur désigné (DR).
! ipv6 ospf6 priority 255
! ! Désactive l'annonce OSPF sur l'interface eth0.
! ipv6 ospf6 passive

!! SECTION 2: Démarrer OSFPv3 et définir les propriétés du démon.
! Active le démon OSPFv3 Doit être activé pour toutes les configurations OSPF.
! router ospf6
! Définit manuellement l'ID du routeur sur 100.100.100.20. S'il n'est pas définit, le pare-feu va définir son propre ID en se basant sur l'adresse IP de l'interface.
! router-id 100.100.100.20

!! SECTION 3: Définir les propriétés du réseau et de la zone. Définir les zones avec la notation W.X.Y.Z ou Z.
! Effectue la liaison entre l'interface eth1 et la zone 0.0.0.0 et envoie des paquets OSPF.
! interface eth1 area 0.0.0.0
! Redistribue les routes statiques vers OSPFv3.
! redistribute static
! ! Redistribue les routes de toutes les interfaces vers le protocole OSPFv3
! redistribute connected
! redistribute connected route-map MAPNAME
!!Redistribue les routes des protocoles RIPng et BGP vers le protocole OSPFv3.
! redistribute ripng
! redistribute bgp

!! SECTION 4: Configurer des filtres de redistribution de routes avec des mappages de routes et une liste de préfixes.
! Créé une liste de préfixe IPv6 pour autoriser uniquement la redistribution de 3000::/64.
! ipv6 prefix-list LISTNAME permit 3000::/64
! ipv6 prefix-list LISTNAME deny any
! Crée un mappage de route avec le nom MAPNAME et la priorité 10 (1-199).
! route-map MAPNAME permit 10
! match ipv6 address prefix-list LISTNAME

#### Voir aussi

À Propos du Protocole OSPF et OSPFv3 (Open Shortest Path First)

Commandes OSPFv3

Configurer un Routage IPv6 avec OSPFv3

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique