Rubriques Connexes

# Configurer une interface externe en tant qu'interface sans fil

Si l'infrastructure réseau est limitée ou inexistante, vous pouvez utiliser votre Firebox sans fil pour obtenir un accès réseau sécurisé. Vous devez connecter physiquement vos périphériques réseau au Firebox. Vous configurez ensuite l'interface externe comme un client sans fil pour vous connecter à un point d'accès sans fil relié à un réseau plus étendu.

Lorsque l'interface externe est configurée avec une connexion sans fil, le Firebox sans fil ne peut plus servir de point d'accès sans fil. Pour permettre un accès sans fil aux utilisateurs, vous pouvez connecter à un périphérique AP sans fil au périphérique Firebox sans fil.

## Configurer l'interface externe principale en tant qu'interface sans fil

Pour configurer l'interface externe principale comme une interface sans fil, vous devez activer le périphérique en tant qu'un client sans fil.

Pour configurer l'interface externe en tant que client sans fil, à partir de Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La page Configuration sans fil apparaît.

2. Sélectionnez Activer le client sans fil en tant qu'interface externe.
3. Cliquez sur Configurer.
   Les paramètres d'interface externe apparaissent.
4. Dans la zone de texte Nom de l'interface (Alias), saisissez un nom pour cette interface.
   Le nom par défaut est WG-Wireless-Client.
5. Dans la liste déroulante Mode de configuration, sélectionnez une option :

IP statique

Pour utiliser une adresse IP statique, sélectionnez cette option. Saisissez l'Adresse IP, le Masque de sous-réseau, et la Passerelle par défaut que vous utilisez pour vous connecter au réseau sans fil.

DHCP

Pour configurer l'interface externe en tant que client DHCP, sélectionnez cette option. Configurez les paramètres du client DHCP.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'interface externe afin qu'elle utilise une adresse IP statique ou DHCP, voir. Configurer une interface externe.

1. Sélectionnez l'onglet Sans fil.
   Les paramètres de configuration du client sans fil apparaissent.

1. Dans la zone de texte Nom de réseau (SSID), saisissez le nom du réseau sans fil externe auquel se connecte ce périphérique.
2. Dans la liste déroulante Chiffrement (authentification), sélectionnez la méthode de chiffrement et d'authentification à utiliser pour la connexion sans fil. Il est conseillé d'utiliser le mode d'authentification WPA2 si le périphérique sans fil auquel vous vous connectez le prend en charge.

Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification sans fil, voir À propos des paramètres de sécurité sans fil.

1. Dans la liste déroulante Algorithme de chiffrement, sélectionnez le type de chiffrement à utiliser pour la connexion sans fil. Ajoutez le mot de passe ou les clés nécessaires pour le type de chiffrement que vous choisissez.

9. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour configurer l'interface externe en tant que client sans fil, à partir de Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Sans fil.
   La boîte de dialogue Configuration sans fil s'affiche.

2. Cochez la case Activer sans fil.
3. Sélectionnez Activer le client sans fil en tant qu'interface externe.
4. Cliquez sur Configurer.
   Les paramètres d'interface externe apparaissent.
5. Dans la zone de texte Nom de l'interface (Alias), saisissez un nom pour cette interface.
   Le nom par défaut est WG-Wireless-Client.
6. Dans la liste déroulante Mode de configuration, sélectionnez une option :

Configuration manuelle

Pour utiliser une adresse IP statique, sélectionnez cette option. Saisissez l'Adresse IP, le Masque de sous-réseau, et la Passerelle par défaut que vous utilisez pour vous connecter au réseau sans fil.

Client DHCP

Pour configurer l'interface externe en tant que client DHCP, sélectionnez cette option. Configurez les paramètres du client DHCP.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'interface externe afin qu'elle utilise une adresse IP statique ou DHCP, voir. Configurer une interface externe.

1. Sélectionnez l'onglet Sans fil.
   Les paramètres de configuration du client sans fil apparaissent.

1. Dans la zone de texte Nom de réseau (SSID), saisissez le nom du réseau sans fil externe auquel se connecte ce périphérique.
2. Dans la liste déroulante Chiffrement (authentification), sélectionnez la méthode de chiffrement et d'authentification à utiliser pour la connexion sans fil. Il est conseillé d'utiliser le mode d'authentification WPA2 si le périphérique sans fil auquel vous vous connectez le prend en charge.

Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification sans fil, voir À propos des paramètres de sécurité sans fil.

1. Dans la liste déroulante Algorithme de chiffrement, sélectionnez le type de chiffrement à utiliser pour la connexion sans fil. Ajoutez le mot de passe ou les clés nécessaires pour le type de chiffrement que vous choisissez.
2. Cliquez sur OK.

## Configurer un tunnel BOVPN pour plus de sécurité

Pour créer un pont sans fil et accroître la sécurité sur le réseau, ajoutez un tunnel BOVPN entre votre Firebox et la passerelle externe. Sur les deux périphériques, activez le Mode agressif dans les paramètres de phase 1 de votre configuration BOVPN.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un tunnel BOVPN, voir À propos des Tunnels Branch Office VPN Manuels.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique