Rubriques Connexes

# Afficher la configuration de rapport XTM

Depuis Fireware Web UI, vous pouvez générer un Rapport de Configuration XTM qui contient une synthèse des paramètres de configuration de votre périphérique sous une forme lisible et imprimable. Le Rapport de Configuration XTM s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur.

Pour afficher le Rapport de Configuration XTM, vous devez autoriser l'affichage des fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Il vous donne une vue d'ensemble de la configuration de votre périphérique. Cet outil peut s'avérer utile si vous souhaitez contrôler la mise en place de votre stratégie de sécurité avec la direction de votre organisation. Le Rapport de Configuration XTM contient des informations sur la plupart des paramètres de configuration.

Le Rapport de Configuration XTM se divise en six grandes parties :

- Réseau — Paramètres de configuration du réseau
- Configuration — Configuration du système, alias, journalisation, NTP, SNMP et paramètres globaux
- Stratégie de pare-feu — Stratégies de pare-feu et paramètres des actions de proxy
- Authentification — Utilisateurs et groupes configurés
- VPN — Paramètres de Branch Office VPN et de Mobile VPN
- Services d'Abonnement — Paramètres des services d'abonnement

Pour générer le Rapport de Configuration XTM :

1. Sélectionnez Système > Fichier de configuration.
2. Cliquez sur Rapport de configuration XTM.
   Le Rapport de Configuration XTM s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur.

1. Cliquez sur un élément de la liste Sommaire pour défiler jusqu'à cette partie du rapport.
2. Pour imprimer le rapport, cliquez sur Imprimer dans son en-tête.

#### Voir aussi

Télécharger le fichier de configuration

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique