Rubriques Connexes

# Mobile VPN with L2TP

Mobile VPN (Mobile Virtual Private Networking) utilise le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) pour établir une connexion sécurisée entre un ordinateur distant et les ressources réseau situées derrière le Firebox. Par défaut, Mobile VPN with L2TP utilise IPSec pour assurer un chiffrement et une authentification forts.

Mobile VPN with L2TP prend en charge les connexions depuis la plupart des clients L2TP VPN v2 qui répondent au standard L2TP RFC 2661.

Si vous avez un périphérique WatchGuard XTM 21, 22, ou 23, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour votre périphérique.

Mobile VPN with L2TP prend en charge l'authentification locale sur le Firebox (Firebox-DB) et les serveurs d'authentification RADIUS. Pour plus d'informations, voir À propos de l'Authentification des Utilisateurs L2TP.

Pour plus d'informations sur la configuration de Mobile VPN with L2TP sur le Firebox et la connexion à partir d'un client VPN L2TP, consultez :

- Utiliser l'Assistant d'Installation WatchGuard L2TP Setup Wizard
- Configurer les périphériques Client pour Mobile VPN with L2TP
- Se Connecter à partir d'un Client L2TP VPN
- Dépanner Mobile VPN with L2TP

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique