Rubriques Connexes

# À propos de SNAT

Une action SNAT est une action définissable par l'utilisateur qui inclut des membres d'équilibrage de charge côté serveur ou NAT statique référençables par une stratégie. Une action SNAT est un mappage NAT qui remplace l'adresse IP de destination initiale (et en option, le port) par une nouvelle destination. Pour une action SNAT d'équilibrage de charge côté serveur, la destination initiale est mappée avec plusieurs adresses IP de serveurs entre lesquelles le Firebox peut équilibrer la charge.

Vous pouvez créer des actions SNAT et les appliquer à une ou plusieurs stratégies de votre configuration. Pour référencer un objet SNAT dans une stratégie, vous l'ajoutez à la liste À (destination) dans la stratégie. Si vous ajoutez une action SNAT d'équilibrage de charge côté serveur à une stratégie, elle doit s'agir de la seule et unique destination dans la stratégie.

Pour plus d'informations sur la traduction d'adresses réseau statique et l'équilibrage de charge côté serveur, consultez Configurer la traduction d'adresses réseau statique et Configurer l'équilibrage de charge côté serveur.

Si votre périphérique utilise Fireware XTM v11.0 à v11.3.x, vous ne pourrez pas configurer d'action SNAT. À la place, vous configurerez une action NAT statique et l'équilibrage de charge côté serveur dans une stratégie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À propos de la traduction d'adresses réseau statique et Configurer l'équilibrage de charge côté serveur dans l'aide de Fireware XTM WatchGuard System Manager v11.3.x.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique