Rubriques Connexes

# Activer le marquage QoS pour une interface

Vous pouvez définir le comportement de marquage par défaut lorsque le trafic sort d'une interface. Ces paramètres peuvent être remplacés par des paramètres définis pour une stratégie.

Avant de pouvoir activer le marquage QoS pour une interface, vous devez activer la Gestion du Trafic dans les paramètres globaux.

Pour plus d'informations, voir À propos de la gestion du trafic et de QoS

Pour activer le marquage QoS pour une interface depuis Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Interfaces.
   La page Interfaces du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'interface pour laquelle vous souhaitez activer le marquage QoS. Cliquez sur Modifier.
   La page Configuration d'interface apparaît.
3. Cliquez sur Avancé.

6. Dans la liste déroulante Type de marquage, sélectionnez DSCP ou Priorité IP.
7. Dans la liste déroulante Méthode de marquage, sélectionnez la méthode de marquage :
   - Conserver — Pour ne pas changer la valeur actuelle du bit. Le Firebox priorisera le trafic en se basant sur cette valeur.
   - Attribuer — Pour attribuer une nouvelle valeur au bit.
8. Si vous avez sélectionné Attribuer à l'étape précédente, sélectionnez une valeur de marquage.
   Si vous avez sélectionné le type de marquage Priorité IP, vous pouvez sélectionner une valeur allant de 0 (priorité normale) à 7 (priorité maximale).
   Si vous avez sélectionné le type de marquage DSCP, les valeurs doivent être comprises entre 0 et 56.
9. Sélectionnez la case Définir les priorités du trafic en fonction du marquage QoS.
10. Cliquez sur Sauvegarder.

Pour activer le marquage QoS pour une interface depuis Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
   La boîte de dialogue Configuration du réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'interface pour laquelle vous souhaitez activer le marquage QoS. Cliquez sur Configurer.
   La boîte de dialogue Paramètres de l'interface s'ouvre.
3. Sélectionnez l'onglet Avancé.

6. Dans la liste déroulante Type de marquage, sélectionnez DSCP ou Priorité IP.
7. Dans la liste déroulante Méthode de marquage, sélectionnez la méthode de marquage :
   - Conserver — Pour ne pas changer la valeur actuelle du bit. Le Firebox priorisera le trafic en se basant sur cette valeur.
   - Attribuer — Pour attribuer une nouvelle valeur au bit.
   - Effacer — Pour effacer la valeur du bit (la définir à 0).
8. Si vous avez sélectionné Attribuer à l'étape précédente, sélectionnez une valeur de marquage.
   Si vous avez sélectionné le type de marquage Priorité IP, vous pouvez sélectionner une valeur allant de 0 (priorité normale) à 7 (priorité maximale).
   Si vous avez sélectionné le type de marquage DSCP, les valeurs doivent être comprises entre 0 et 56.
9. Sélectionnez la case Définir les priorités du trafic en fonction du marquage QoS.
10. Cliquez sur OK.

Vous pouvez également activer le marquage QoS pour une interface PPPoE secondaire. Pour plus d'informations, voir Configurer une Interface PPPoE Secondaire.

#### Voir aussi

À propos de la gestion du trafic et de QoS

À propos du marquage QoS

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique