Rubriques Connexes

# Configurer la Méthode Multi-WAN du Tourniquet

## Avant de commencer

## Configurer les interfaces

Pour configurer la méthode tourniquet multi-WAN depuis l'interface Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Multi-WAN.
2. Dans la liste déroulante Mode Multi-WAN, sélectionnez Tourniquet.

1. Si vous utilisez la mise à niveau Pro de Fireware, vous pouvez modifier la pondération associée à chaque interface. Choisissez une interface, puis entrez ou sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ Pondération adjacent. La valeur par défaut est 1 pour chaque interface.

Pour plus d'informations sur la pondération d'interface, consultez Rechercher comment attribuer des pondérations aux interfaces.

1. Pour affecter une interface à la configuration multi-WAN, sélectionnez une interface et cliquez sur Configurer.
2. Cochez la case Participer au Multi-WAN et cliquez sur OK.

1. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations de contrôle des liaisons, tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

1. Cliquez sur Sauvegarder

Pour configurer la méthode tourniquet de multi-WAN dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Configuration.
2. Cliquez sur l'onglet multi-WAN.
3. Dans la liste déroulante Configuration Multi-WAN, sélectionnez Tourniquet.

1. Cliquez sur Configurer.
2. Dans la colonne Inclure, activez la case à cocher correspondant à chaque interface que vous souhaitez utiliser pour l'option tourniquet. Il est inutile d'inclure toutes les interfaces externes dans votre configuration tourniquet.

Par exemple, vous pourriez vouloir utiliser une interface pour le routage basé sur stratégie que vous ne souhaitez pas inclure dans la configuration tourniquet.

1. Si vous utilisez la mise à niveau Pro de Firebox et que vous voulez modifier les pondérations affectées à une ou à plusieurs interfaces, cliquez sur Configurer.
2. Cliquez sur le contrôle de valeur pour définir une pondération d'interface. La pondération d'interface détermine la charge (en pourcentage) du trafic du Firebox que cette interface acheminera.

Vous ne pouvez modifier la valeur de pondération par défaut de 1 que si votre Firebox dispose de la mise à niveau Pro de Fireware. Sinon, une erreur s'affichera lorsque vous tenterez de fermer la boîte de dialogue de Configuration du réseau.

1. Cliquez sur OK.

Pour plus d'informations sur le changement de pondération, consultez Rechercher comment attribuer des pondérations aux interfaces.

1. Pour terminer la configuration, vous devez ajouter les informations de contrôle des liaisons, tel que décrit dans Configurer un Hôte de Contrôle de Liaison.

Pour obtenir plus d'informations sur les options de configuration multi-WAN avancées, consultez Paramètres Multi-WAN avancés.

1. Cliquez sur OK.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique