Rubriques Connexes

# Exemple de Fichier de Configuration de Routage RIPng

Pour utiliser les protocoles de routage dynamique avec Fireware XTM, vous devez importer ou copier et coller un fichier de configuration pour le démon de routage dynamique. Cette rubrique donne un exemple de fichier de configuration pour le démon de routage RIP. Si vous souhaitez utiliser ce fichier de configuration comme base de votre propre fichier de configuration, copiez le texte dans une application telle que Bloc-notes ou Wordpad et enregistrez-le sous un autre nom. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres en fonction des exigences de votre organisation.

Les commandes facultatives sont indiquées par le caractère "!" Pour activer une commande, supprimez le "!" et modifiez les variables selon vos besoins.

!! SECTION 1: Configurer les propriétés globales du démon RIPng.
!! Active le démon RIPng. Doit être activé pour toutes les configurations RIPng.
! router ripng

!!! SECTION 2: Configurer les interfaces et les réseaux.
! Active le protocole RIPng sur l'interface(eth0).
! network eth0
! ! Active le protocole RIPng sur le réseau (2000::/64)
! network 2000::/64
! ! Empêche le protocole RIPng d'envoyer des mises à jour sur l'interface (eth2).
! passive-interface eth2

!! SECTION 3: Redistribuer des routes RIPng à des pairs et injecter des routes OSPFv3 ou BGP dans la table de routage RIPng.
! Partage la route de dernier recours (route par défaut) depuis la table de routage du noyau avec des pairs RIPng.
! default-information originate
!! Redistribue les routes statiques de pare-feu vers des pairs RIPng.
! redistribute static
!! Définit le mappage de route (MAPNAME) pour limiter la redistribution des routes dans la section 4.
! Redistribue les routes de toutes les interfaces vers des pairs RIPng ou avec un filtre de mappage de route (MAPNAME)
! redistribute connected
! redistribute connected route-map MAPNAME
!! Redistribue les routes du protocole OSPFv3 vers le protocole RIPng ou avec un filtre de mappage de route (MAPNAME)
! redistribute ospf6
! redistribute ospf6 route-map MAPNAME
! Redistribue les routes du protocole BGP vers le protocole RIPng ou avec un filtre de mappage de route (MAPNAME)
! redistribute bgp
! redistribute bgp route-map MAPNAME

!! SECTION 4: Configurer des filtres de redistribution de routes avec des mappages de routes et des listes d'accès.
!!Filtre les réseaux dans les mises à jour de routage entrant
! distribute-list LISTNAME in
!! Créé une liste d'accès ipv6 pour autoriser uniquement le réseau 3000::/64.
! ipv6 access-list LISTNAME permit 3000::/64
! ipv6 access-list LISTNAME deny any
!! Crée un mappage de route avec le nom MAPNAME et la priorité 10.
! route-map MAPNAME permit 10
! match interface eth1

#### Voir aussi

À propos du Protocole RIP et RIPng (Routing Information Protocol)

Commandes RIPng

Configurer un routage IPv6 avec RIPng

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique