Rubriques Connexes

# Configurer le Routage de Multidiffusion

Vous pouvez activer le routage multidiffusion sur votre Firebox puis configurer les interfaces comme candidats RP (Rendezvous Point).

La fonctionnalité de routage multidiffusion est prise en charge par Fireware v12.0 et les versions ultérieures. Votre Firebox prend également en charge une option de routage multidiffusion héritée destinée à BOVPN. Pour utiliser la fonctionnalité multidiffusion expliquée dans cette rubrique, vous devez désactiver le paramètre Activer le routage multidiffusion via le tunnel dans votre configuration BOVPN s'il est activé.

Pour activer le routage multidiffusion dans Fireware Web UI :

1. Sélectionnez Réseau > Routage Multidiffusion.
2. Cochez la case Activer le Routage Multidiffusion.
   Vous activez ainsi le protocole de routage multidiffusion PIM-SM de manière globale. Pour le bon fonctionnement du routage multidiffusion, vous devez procéder à l'Étape 4 et ajouter les interfaces de multidiffusion.

1. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une Interface de Multidiffusion s'affiche.

1. Sélectionnez une interface et cliquez sur OK.
2. Pour configurer l'interface que vous avez sélectionnée comme candidat RP (Rendezvous Point), cochez la case Candidat RP.

1. Cliquez sur OK.
2. Cliquez sur Sauvegarder.

L'alias Tout-Multidiffusion et les deux stratégies suivantes sont ajoutés à votre configuration :

- MR-PIM-Autoriser
- MR-IGMP-Autoriser

Pour activer le routage multidiffusion dans Policy Manager :

1. Sélectionnez Réseau > Multidiffusion.
   La boîte de dialogue Configuration de la Multidiffusion s'affiche.
2. Cochez la case Activer le Routage Multidiffusion.
   Vous activez ainsi le protocole de routage multidiffusion PIM-SM de manière globale. Pour le bon fonctionnement du routage multidiffusion, vous devez procéder à l'Étape 3 et ajouter les interfaces de multidiffusion.

1. Cliquez sur Ajouter.
   La boîte de dialogue Ajouter une Interface de Multidiffusion s'affiche.

1. Cliquez sur Sélectionner.
   La boîte de dialogue Sélectionner une Interface s'affiche.

1. Sélectionnez une interface et cliquez sur OK.
   La boîte de dialogue Ajouter une Interface de Multidiffusion s'affiche.
2. Pour configurer l'interface que vous avez sélectionnée comme candidat RP (Rendezvous Point), cochez la case Candidat RP.

1. Cliquez sur OK.

L'alias Tout-Multidiffusion et les deux stratégies suivantes sont ajoutés à votre configuration :

- MR-PIM-Autoriser
- MR-IGMP-Autoriser

#### Voir aussi

À propos du Routage de Multidiffusion

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique