Rubriques Connexes

# Configurer les Ressources dans Hyper-V

Afin d'obtenir l'évolutivité et les performances attendues de la part de votre machine virtuelle FireboxV ou XTMv, nous vous recommandons de configurer les ressources recommandées correspondant au modèle sous licence.

Ressources recommandées pour FireboxV par modèle :

Modèle de FireboxV | Mémoire | Nombre maximal de vCPU
--- | --- | ---
Small | 1 024 Mo | 2
Moyen | 2 048 Mo | 4
Large | 4 096 Mo | 8
Extra Large | 4 096 Mo | 16

Ressources recommandées pour FireboxV par modèle :

Modèle XTMv | Mémoire | Nombre de vCPU recommandés
--- | --- | ---
Small Office Edition | 1 024 Mo | 1
Medium Office Edition | 2 048 Mo | 2
Large Office Edition | 4 096 Mo | 3
Datacenter Edition | 4 096 Mo | 8

Vous pouvez également allouer jusqu'à 8 cartes réseau supplémentaires, qui correspondent aux interfaces de 0 à 7 dans la configuration Fireware.

## Ajouter des Cartes Réseau

Avant d'exécuter l'assistant Web Setup Wizard pour configurer la machine virtuelle FireboxV ou XTMv, vous avez ajouté deux cartes réseau virtuelles destinées aux interfaces réseau externe et approuvée par défaut. Avant de configurer d'autres interfaces réseau dans la configuration réseau Fireware, vous devez ajouter des cartes réseau à la machine virtuelle.

Vous devez ajouter des cartes réseau à la machine virtuelle FireboxV ou XTMv avant de les configurer dans Fireware Web UI ou Policy Manager. Si vous ajoutez par exemple deux cartes réseau virtuelles à un périphérique FireboxV, Fireware Web UI indique uniquement deux interfaces configurables pour ce périphérique.

Tous les modèles de FireboxV prennent en charge jusqu'à 10 interfaces. Toutefois, étant donné qu'il est impossible d'utiliser les cartes réseau héritées sur une machine virtuelle FireboxV, la limite pratique pour le FireboxV dans un environnement Hyper-V est de huit.

Hyper-V prend en charge deux types de cartes réseau virtuelles :

- Cartes réseau (Hyper-V en prend en charge jusqu'à huit)
- Cartes réseau héritées (Hyper-V en prend en charge jusqu'à quatre). N'utilisez pas de cartes réseau héritées avec FireboxV.

Afin de configurer Fireware sur votre machine virtuelle FireboxV ou XTMv, vous avez lui avez ajouté deux cartes réseau virtuelles destinées à Eth0 et Eth1.

Pour ajouter une autre carte réseau dans Hyper-V Manager :

1. Dans le volet Machines Virtuelles, sélectionnez la machine virtuelle FireboxV ou XTMv.
2. Si l'état de la machine virtuelle n'est pas Arrêté, faites un clic droit sur la machine virtuelle puis sélectionnez Arrêter.
3. Faites un clic droit sur la machine virtuelle puis sélectionnez Paramètres.
4. Dans la liste Matériel, sélectionner Ajouter du Matériel.
5. Sélectionnez Carte Réseau puis cliquez sur Ajouter.
   Ne sélectionnez pas Ancienne Carte Réseau. FireboxV et XTMv ne prennent pas en charge les cartes réseau héritées.
6. Dans la liste déroulante Commutateur Virtuel, sélectionnez la carte réseau virtuelle puis cliquez sur Ajouter. Cliquez sur Appliquer.

Pour ajouter une autre carte réseau, répétez ces étapes. Vous pouvez ajouter jusqu'à huit cartes réseau.

## Ajouter des Processeurs Virtuels

Par défaut, une machine virtuelle FireboxV ou XTMv se voit allouer un processeur virtuel. Pour des performances optimales, configurez la machine virtuelle de manière à utiliser le nombre maximal de processeurs pris en charge par votre modèle FireboxV. Vous devez procéder à cette opération lorsque la machine virtuelle est arrêtée. Vous pouvez effectuer cette étape avant ou après exécuter l'assistant Web Setup Wizard.

Pour ajouter un processeur virtuel dans Hyper-V Manager :

1. Dans le volet Machines Virtuelles, sélectionnez la machine virtuelle FireboxV ou XTMv.
2. Si l'état de la machine virtuelle n'est pas Arrêté, faites un clic droit sur la machine virtuelle puis sélectionnez Arrêter.
3. Dans la liste Actions, sélectionnez Paramètres.
4. Dans la liste Matériel, sélectionner Processeur.
5. Dans la zone de texte Nombre de processeurs virtuels, saisissez ou sélectionnez le nombre de processeurs à allouer.
6. Cliquez sur Appliquer.

Si vous ajoutez un nombre de processeurs supérieur à la capacité de votre modèle de FireboxV, celui-ci n'utilise pas les processeurs supplémentaires.

## Configurer les Ressources Mémoire

Pour des performances optimales, configurez la machine virtuelle de manière à utiliser les ressources mémoire recommandées pour votre modèle de FireboxV ou XTMv. Vous avez configuré les ressources mémoire lorsque vous avez créé la machine virtuelle.

Pour configurer les ressources mémoire d'une machine virtuelle existante :

1. Dans le volet Machines Virtuelles, sélectionnez la machine virtuelle FireboxV ou XTMv.
2. Si l'état de la machine virtuelle n'est pas Arrêté, faites un clic droit sur la machine virtuelle puis sélectionnez Arrêter.
3. Faites un clic droit sur la machine virtuelle puis sélectionnez Paramètres.
4. Dans la liste Matériel, sélectionner Mémoire.
5. Dans la zone de texte Mémoire RAM de Démarrage, saisissez la taille mémoire recommandée pour votre modèle FireboxV ou XTMv.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique