Rubriques Connexes

# Commandes OSPFv3

Fireware utilise la suite de logiciels de routage Quagga v0.99.18 qui prend en charge la plupart des commandes de routage disponibles dans les versions plus récentes de Quagga.

Pour créer ou modifier un fichier de configuration de routage, vous devez utiliser les commandes de routage appropriées. Cette liste comprend certaines des commandes de routage supportées pour le protocole OSPFv3. Les sections doivent apparaître dans le fichier de configuration dans le même ordre qu'elles apparaissent dans cette liste. Vous pouvez également utiliser le texte d'exemple situé dans Exemple de Fichier de Configuration de Routage OSPFv3.

Les commandes OSPFv3 area, access-list, et default-information originate ne sont pas prises en charge.

Section | Commande | Description
--- | --- | ---
Configurer les propriétés de l'interface
| interface eth[N] | Commence la section pour définir les propriétés de l'interface
| ipv6 ospf6 cost [1-65535] | Définit le coût de liaison pour l'interface (voir le tableau des coûts d'interface OSP ci-dessous)
| ipv6 ospf6 hello-interval [1-65535] | Définit l'intervalle d'envoi des paquets hello ; la valeur par défaut est 10 s
| ipv6 ospf6 dead-interval [1-65535] | Définit l'intervalle de temps, après le dernier paquet hello, au terme duquel un voisin est déclaré inactif ; la valeur par défaut est 40 s
| ipv6 ospf6 retransmit-interval [1-65535] | Définit l'intervalle entre les retransmissions d'annonces d'état de liaison (LSA) ; la valeur par défaut est 5 s
| ipv6 ospf6 transmit-delay [1-3600] | Définit le temps nécessaire pour envoyer une mise à jour LSA ; la valeur par défaut est 1 s
| ipv6 ospf6 priority [0-255] | Définit la priorité de la route ; une valeur élevée augmente les chances du routeur de devenir le routeur désigné (DR)
| ipv6 ospf6 passive | Désactive l'annonce OSPF sur l'interface
Configurer le démon de routage OSPFv3
| router ospf6 | Active le démon OSPF6
| router-id [A.B.C.D] | Définit l'ID du routeur pour OSPF6 manuellement ; le routeur détermine son propre ID s'il n'est pas défini
Définir le réseau OSPF et les propriétés de la zone.
*La variable area peut être saisie dans deux formats : [W.X.Y.Z]; ou en tant qu'entier [Z]. |
| interface eth[N] area [W.X.Y.Z] | Effectue la liaison entre l'interface et la zone et envoie des paquets OSPFv3
Redistribuer les routes OSPF
| redistribute static | Redistribue les routes statiques de pare-feu vers OSPFv3
| redistribute connected | Redistribue les routes de toutes les interfaces vers le protocole OSPFv3
| redistribute connected route-map [MAPNAME] | Redistribue les routes de toutes les interfaces vers OSPFv3, avec un filtre de mappage de route (mapname)
Configurer la redistribution des routes avec des listes d'accès et des mappages de routes
| ipv6 prefix-list [LISTNAME] [PERMIT|DENY] [A,B,C,D/M | ANY] | Créé une liste de préfixes pour autoriser ou refuser la redistribution des routes
| route-map [MAPNAME] permit [N] | Crée un mappage de route avec le nom [MAPNAME] et la priorité [N]
| match ipv6 address prefix-list [LISTNAME] | Correspond à la liste de préfixes spécifiée

#### Voir aussi

À Propos du Protocole OSPF et OSPFv3 (Open Shortest Path First)

Configurer un Routage IPv6 avec OSPFv3

Tableau des coûts d'interface OSPF

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique