Rubriques Connexes

# Volume du trafic, charge du processeur et état de base

L'onglet Panneau Avant du Firebox System Manager affiche des informations sur le volume du trafic du Firebox, la charge du processeur et l'état de base du périphérique.

En dessous de l'Affichage du Trafic de Sécurité figurent l'indicateur de volume du Trafic, l'indicateur de Charge du processeur, ainsi que des informations de base sur l'état (Détails). Les indicateurs de Trafic et de Charge indiquent le volume de trafic et la capacité du Firebox.

## À Propos des Mesures de Trafic

Les mesures de Trafic comprennent huit indicateurs affichant le trafic sur votre périphérique. Le trafic requis pour atteindre chaque indicateur varie selon le modèle du périphérique.

Pour déterminer la valeur du Débit du pare-feu de votre périphérique :

1. Visitez la page Produits et Services du site Web de WatchGuard : https://www.watchguard.com/fr/wgrd-products.
2. Sélectionnez une gamme de produits.
   La page de la gamme de produits s'affiche.
3. Sélectionnez une série de périphériques.
   La page Aperçu des séries de périphériques que vous avez sélectionnées s'affiche.
4. Sélectionnez l'onglet Spécifications Détaillées.
   La page Spécifications Détaillées des séries de votre périphérique s'affiche.
5. Déterminez la valeur en Mbps du Débit du pare-feu de votre modèle de périphérique.

Pour allumer tous les indicateurs de mesure du Trafic, le trafic sur le périphérique doit être supérieur au débit maximum autorisé (en Mo/s) pour le modèle de ce périphérique. Pour déterminer le maximum de Mo/s, Firebox System Manager comptabilise les octets envoyés par ce périphérique, incluant le trafic transmis et le trafic hôte sortant. L'afficheur d'état indiquant le débit en octets, Firebox System Manager convertit les b/s (bits par seconde) en o/s (octets par seconde). Les o/s nécessaires pour allumer le premier des deux indicateurs correspondent à la valeur de l'indicateur suivant divisée par trois. Pour allumer les cinq indicateurs suivants, divisez la valeur du prochain indicateur par deux.

Pour déterminer le débit nécessaire pour allumer chaque indicateur, convertissez les Mb/s en Mo/s pour trouver le débit maximum du périphérique en Mo/s. Puis utilisez les informations du Diviseur dans cette liste pour déterminer le maximum de Mo/s pour chaque indicateur.

Indicateur | Diviseur | Mo/s Maximum
--- | --- | ---
Rouge 2 (Tous) | (Maximum) | 20 Mo/s
Rouge 1 | Diviser Rouge 2 par 2 | 10 Mo/s
Jaune 3 | Diviser Rouge 1 par 2 | 5 Mo/s
Jaune 2 | Diviser Jaune 3 par 2 | 2,5 Mo/s
Jaune 1 | Diviser Jaune 2 par 2 | 1,25 Mo/s
Vert 3 | Diviser Jaune 1 par 2 | 625 Ko/s
Vert 2 | Diviser Vert 3 par 3 | 208 Ko/s
Vert 1 | Diviser Vert 2 par 3 | 69 Ko/s

Par exemple, si la valeur maximum de Mb/s de votre modèle de périphérique est 160 Mb/s, convertissez le débit maximal de Mb/s en Mo/s et effectuez les calculs décrits dans cette liste pour déterminer le débit Mo/s requis pour allumer chaque indicateur.

## Au sujet des Mesures de Charge

Les Mesures de Charge comprennent huit indicateurs affichant la capacité du Firebox. Chaque indicateur s'allume en fonction du pourcentage d'utilisation du processeur. La valeur de l'utilisation du processeur du périphérique correspond au pourcentage moyen d'utilisation au cours de la dernière minute. Cette liste affiche le niveau du pourcentage d'utilisation du processeur requis pour allumer chaque indicateur.

Indicateur | Pourcentage d'utilisation du processeur
--- | ---
Vert 1 | 5 %
Vert 2 | 20 %
Vert 3 | 40 %
Jaune 1 | 55 %
Jaune 2 | 70 %
Jaune 3 | 80 %
Rouge 1 | 90 %
Rouge 2 | 95 %

#### Voir aussi

Démarrer Firebox System Manager

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique