Rubriques Connexes

# Réseaux secondaires

Un réseau secondaire est un autre réseau qui se connecte à une interface de Firebox à l'aide d'un commutateur ou d'un hub. Lorsque vous ajoutez un réseau secondaire, vous associez une adresse IP du réseau secondaire à l'adresse IP de l'interface de Firebox. Vous créez (ou ajoutez) ainsi un alias IP dans l'interface réseau. L'alias IP est la passerelle par défaut de tous les ordinateurs du réseau secondaire. Le réseau secondaire avertit également le Firebox que plusieurs réseaux se trouvent sur l'interface sélectionnée.

Pour ajouter un réseau secondaire, effectuez l'une des procédures suivantes :

Utiliser Quick Setup Wizard

Si vous configurez des interfaces approuvées et facultatives qui utilisent la même adresse IP que l'interface externe, le Firebox est configuré en mode d'insertion. En mode d'insertion, vous pouvez saisir une adresse IP pour le réseau secondaire dans Quick Setup Wizard. Il s'agit de la passerelle par défaut pour votre réseau privé secondaire.

Ajouter un réseau secondaire dans Policy Manager

Si vous configurez le Firebox en mode routé, ou à tout moment après l'utilisation de Quick Setup Wizard, vous pouvez utiliser Policy Manager pour ajouter des réseaux secondaires à une interface.

Envoyer Vos Commentaires • Obtenir de l'Aide • Documentation Complète des Produits • Recherche Technique