関連トピック

# WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用する

(AP100、AP102、AP200、および AP300 デバイスのみ)

AP100、AP102、AP200、および AP300 デバイスの基本情報を確認し、かつ AP デバイスの設定の一部を管理するために、WatchGuard アクセスポイント Web UI に直接接続することができます。WatchGuard アクセスポイント Web UI からは、次に挙げる操作が可能です:

- AP デバイスの現在の構成の詳細を確認する
- AP デバイスのネットワーク設定を管理する
- AP デバイス パスフレーズを変更する
- AP デバイスのファームウェアのアップグレード
- AP デバイスのログを表示する
- AP デバイスの構成を変更すること、および最近の変更内容の復帰

ペアリングされた WatchGuard AP デバイスの構成、パスフレーズ、ファームウェア更新の管理は、Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラから行われるので、ほとんどの場合、WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用して AP デバイスの構成を直接管理する必要はありません。

WatchGuard Access Point Web UI は、AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスでは使用できません。

## WatchGuard アクセスポイント Web UI に接続する

コンピュータを WatchGuard AP デバイスに最初に接続する前に、コンピュータのネットワーク設定を変更して、AP デバイスへのアクセスできるようにする必要があります。上記操作後、AP デバイスに接続して AP デバイスの設定を管理できます。AP デバイスのネットワーク設定を変更した後に、再度 AP デバイスに直接接続したい場合、AP デバイスに設定した IP アドレスと同じネットワークの範囲内の IP アドレスとゲートウェイを使用するようにコンピュータを構成する必要があります。

### コンピュータに直接接続された AP デバイスに接続する

出荷時の既定設定の AP デバイスの WatchGuard アクセスポイント Web UI に直接接続するには、以下の手順を実行します：

1. 次のネットワーク設定を使用するようにコンピュータを構成します:
   - IP アドレス — 192.168.1.2
   - サブネット マスク — 255.255.255.0
   - ゲートウェイ — 192.168.1.1
2. イーサネット ケーブルを使用してコンピュータを AP デバイスに直接接続します。
3. Web ブラウザを開き、https://192.168.1.1 に移動します。
   WatchGuard アクセスポイント Web UI のログイン ページが表示されます。

1. パスフレーズ テキスト ボックスに、 AP デバイスのパスフレーズを入力します。
   既定のパスフレーズは wgwap です。
2. ログイン をクリックします。
   WatchGuard アクセスポイント Web UI が、アクセスポイントのステータス ページが選択された状態で表示されます。

この後で、次のセクションで説明されているとおり AP デバイスの設定を管理することができます。

### ネットワークに接続されたアクセスポイントに接続する

コンピュータの場所と、ネットワーク上のアクセスポイントの場所により、HTTPS ポリシーを追加して、別のネットワークから AP デバイスへの接続を許可する必要がある場合があります。詳細については、次を参照してください：アクセスポイント Web UI 接続のために HTTPS ポリシーを追加する。

作業を開始する前に、AP デバイスの IP アドレスを確認してください。

- Firebox System Manager — ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブで、ペアリングされた AP デバイスの IP アドレスを確認します。
  詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。
- Fireware Web UI — システム ステータス > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページで、ペアリングされた AP デバイスの IP アドレスを確認します。
  詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。
- ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの アクセスポイント タブで、ペアリングされていない AP デバイスの IP アドレスを確認します。
  詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング。

Firebox に接続されている AP デバイスの WatchGuard アクセスポイント Web UI に接続するには、以下の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開き、https://<AP デバイスの IP アドレス> に移動します。
   WatchGuard アクセスポイント Web UI のログイン ページが表示されます。
2. パスフレーズ テキスト ボックスに、 AP デバイスのパスフレーズを入力します。
   ペアリング済みの AP デバイスのパスフレーズは、Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラの設定で構成した WatchGuard AP パスフレーズです。詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。
3. ログイン をクリックします。
   WatchGuard アクセスポイント Web UI が、アクセスポイントのステータス ページが選択された状態で表示されます。

この後で、次のセクションで説明されているとおり AP デバイスの設定を管理することができます。

## 現在の AP デバイスの設定を確認する

アクセスポイントのステータス ページでは、 AP デバイスの現在のネットワーク設定、モデル情報、ファームウェアのバージョン、シリアル番号を確認できます。また、AP デバイスを出荷時の既定設定に戻すこともできます。

AP デバイスに接続すると、アクセスポイントのステータス ページが既定で選択されています。

アクセスポイントのステータス ページに移動して、AP デバイスの設定を確認するには、次の手順に従います:

1. 左側のナビゲーション メニューから、ステータス を選択します。
   アクセスポイントのステータス ページが表示されます。

1. AP デバイスの現在の設定を確認します。

AP デバイスを出荷時の既定設定にリセットするには、以下の手順を実行します：

アクセスポイントのステータス ページに移動して、出荷時の既定設定に復帰させる をクリックします。

## ネットワーク設定を管理する

既定では、AP デバイスは DHCP を使用して、ネットワークから IP アドレスを自動的に取得します。APデバイスを構成する際に、引き続き DHCP を使用して自動でネットワーク設定を構成するか、あるいは静的 IP アドレスを使用して手動でネットワークの設定を構成することができます。AP デバイスの識別を容易にするため、AP デバイスのわかりやすい名前を指定することもできます。

1. 左側のナビゲーション メニューから、設定 を選択します。
   ネットワーク設定ページが表示されます。

1. オプションを選択してください。
   - DHCP
   - 静的
2. IP ネットワーク設定 で 静的 を選択した場合、その AP デバイスのネットワークの構成設定を入力します。
3. VLAN を指定するには、VLAN ID テキスト ボックスに VLAN 番号を入力します。
4. AP デバイスのわかりやすい名前を指定するには、デバイス名 テキスト ボックスに AP デバイスの名前を入力します。
5. 技術サポートのアクセスのために SSH を有効にするには、Sshd の有効化 チェックボックスを選択します。
6. 保存 をクリックします。

### リモートゲートウェイ ワイヤレス コントローラ VPN 設定

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラでは、リモート ロケーションで AP デバイスを配備して、これらの AP デバイスを SSL VPN を介して管理できます。

Firebox で SSL VPN ユーザーアカウントを作成し、Firebox から Mobile VPN をダウンロードする必要があります。

詳細については、次を参照してください：AP リモート VPN 配備について。

リモートで配備した AP デバイスを ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで VPN を介して管理することを許可するには、以下の手順を実行します：

1. VPN を有効化する をクリックします。
2. 参照 をクリックして、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ Firebox からダウンロードした VPN プロファイルを選択します。
3. VPN 認証ユーザー名 テキスト ボックスに、VPN ユーザー アカウントの名前を入力します。
4. VPN 認証パスワード テキストボックスに、VPN ユーザーアカウントのパスワードを入力します。
5. 保存 をクリックします。

## アクセスポイント パスフレーズを変更する

既定では、AP デバイスはすべて同じパスフレーズ wgwap を使用します。AP デバイス を Fireboxとペアリングすると、パスフレーズは自動的に変わります。AP デバイスのパスフレーズを変更するのに WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用しないことを推奨します。WatchGuard アクセスポイント Web UI で AP デバイスのパスフレーズを変更した場合、Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラでも、この AP デバイスのペアリング パスフレーズに同じパスフレーズを使用する必要があります。詳細については、次を参照してください：AP デバイス パスフレーズについて。

1. 左側のナビゲーション メニューから、パスフレーズ を選択します。
   ローカル パスフレーズ ページが表示されます。

1. 現在のパスフレーズ テキスト ボックスに、AP デバイスの現在のパスフレーズを入力します。
   事前にパスフレーズを変更していない場合は、既定のパスフレーズ wgwap を入力します。
2. 新しいパスフレーズ と 新しいパスフレーズの確認 テキスト ボックスに、AP デバイスの新しいパスフレーズを入力します。
3. 保存 をクリックします。

## AP デバイスのファームウェアのアップグレード

WatchGuard AP デバイスを Firebox のゲートウェイ アクセス コントローラで管理する場合、既定では、Firebox のコントローラでファームウェアの新しいバージョンが使用可能になると、AP デバイスのファームウェアは自動更新されます。また、WatchGuard Software ダウンロード ページでファームウェアの更新版が利用可能になった場合に、アクセスポイント web UI から AP デバイスのファームウェアを手動でアップグレードすることもできます。

AP デバイスを新バージョンのファームウェアでアップグレードする前に、AP デバイスに接続されたコンピュータにファームウェアのイメージを保存する必要があります。

1. 左側のナビゲーション メニューから、ファームウェアのアップグレード を選択します。
   ファームウェアのアップグレード ページが表示されます。

1. 参照 をクリックしてから、ファームウェアのイメージ ファイルを選択します。
   ファームウェア イメージ ファイルのパスがファームウェアの場所テキストボックスに表示されます。
2. アップグレード をクリックします。

ファームウェアの更新中に AP デバイスの電源を遮断しないでください。ファームウェアの更新中に電源を遮断すると、AP デバイスがフェールセーフ モードで起動する可能性が生じます。AP デバイスがフェールセーフ モードに入ると、アクセスポイント Web UI は AP デバイスのファームウェアの更新オプションだけ提供します。AP デバイスのフェールセーフ モードと復元の詳細については、WatchGuard ナレッジベースを参照してください：

## AP デバイス ログ メッセージを表示する

AP デバイスの問題のトラブルシューティングに役立つ、AP デバイスのシステム ログ メッセージを確認できます。

AP デバイスのシステム ログ メッセージを表示するには、左側のナビゲーション メニューから、システム ログ を選択します。

## 構成の変更を保存または復帰します。

AP デバイスの構成を変更し、当該変更が未実装の場合、変更内容を保存して AP デバイスに適用するか、あるいは変更内容を復帰して AP デバイスに適用されないようにすることができます。

1. 左側のナビゲーション メニューから、保存/再ロード:0 を選択します。
   保存/再ロード ページが表示されます。

1. 変更を適用して AP デバイス構成に保存するには、未保存の変更内容リスト から変更内容を選択して 保存して適用 をクリックします。
2. 変更内容を復帰するには、未保存の変更内容リスト から変更内容を選択して 復帰 をクリックします。

#### 関連情報

WatchGuard ワイヤレス ソリューション

AP デバイス構成について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索