関連トピック

# ソフトウェアの暗号化 レベルについて

WatchGuard 管理コンピュータ ソフトウェアは、2 つの暗号化レベルで使用できます。

基本

Mobile VPN with PPTP トンネルでは、40 ビットの暗号化がサポートされます。 このレベルの暗号化では、IPSec VPN トンネルを作成できません。

強力

Mobile VPN with PPTP では、40 ビットおよび 128 ビットの暗号化がサポートされます。 また、56 ビットおよび 168 ビットの DES、および 128 ビット、192 ビット、および 256 ビットのAES もサポートされます。

IPSec による仮想プライベート ネットワークを使用するには、強力な暗号化ソフトウェアをダウンロードする必要があります。 強力な暗号化ソフトウェアには、強力なエキスポート制限が適用されます。 ユーザー ロケーションによってはダウンロードできない可能性もあります。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索