関連トピック

# Dimension にコンソールアクセスする

Dimension にネットワーク接続できず、Web ブラウザから Dimension にログインできない場合、事前定義した wgsupport ユーザー アカウントを使用して Dimension にコンソール接続することができます。wgsupport ユーザーは Dimension に読み取り専用でアクセスし、Dimension へのコンソール接続のみに使用することができます。

Dimension にコンソール接続するときに、wgsupport ユーザーはネットワークの設定を確認して、Dimension に接続できない原因を特定することができます。ユーザーは使用可能なすべてのイーサネット インターフェイスに静的 IP アドレスを割り当てることもできます。以後、Web ブラウザからその静的 IP アドレスを使用して Dimension に接続し、admin などの標準のユーザー アカウントでログインすることができます。

既定の wgsupport ユーザーの認証情報は次の通りです:

- ユーザー名 — wgsupport
- パスフレーズ — readwrite

初めて Dimension にコンソール接続する場合、wgsupport ユーザーの既定のパスワードを変更する必要があります。

Dimension にconsole接続するには、以下の手順を実行します：

1. vSphere Client または Hyper-V Manager にログインし、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM へのコンソール接続を開始します。
3. ユーザー名 wgsupport を入力します。
4. パスフレーズ readwrite を入力します。
5. wgsupport ユーザー アカウントの新しいパスフレーズを入力して確定します。
6. 次のセクションで説明されたコマンドを実行します。
7. ログアウトするには、exit と入力します。

## 静的 IP アドレスを設定する

wgsupport ユーザー アカウントで Dimension にコンソール接続した後、外部 (Eth0) インターフェイスに静的 IP アドレスを設定するコマンドを実行できます。IP アドレスの変更に使用するコマンド ツールは /opt/watchguard/dimension/bin ディレクトリにあります。IP アドレスを変更するには、このディレクトリを指定し、wg_ip_addr.sh コマンドを実行して、インターフェイスの新しい IP アドレスと既定のゲートウェイを入力します。

静的 IP アドレスで Dimension を構成するには、以下の手順を実行します：

1. コマンド ラインで次のように入力します：

/opt/watchguard/dimension/bin/wg_ip_addr.sh -i <IP アドレス> -m <マスク> -g <ゲートウェイ>.

たとえば、静的 IP アドレス 203.0.113.201/24 とゲートウェイ 203.0.113.1 で Dimension を構成するには、次のように入力します：

/opt/watchguard/dimension/bin/wg_ip_addr.sh -i 203.0.113.201 -m 24 -g 203.0.113.1.

1. キーボードの Enter キーを押します。

### コマンド ヘルプを参照する

このコマンドで使用可能なオプションとコマンド オプションのヘルプの内容を参照するには、以下の手順を実行します：

1. コマンド ラインで次のように入力します：

/opt/watchguard/dimension/bin/wg_ip_addr.sh --help.

1. キーボードの Enter キーを押します。
   wg_ip_addr.sh コマンドのオプションとヘルプ テキストが表示されます。

## 外部 IP アドレスを検索する

外部ネットワークに DHCP サーバーがある場合、Dimension の外部インターフェイスに IP アドレスが自動的に割り当てられます。Dimension への接続に使用する IP アドレスと Dimension のインスタンスのすべてのインターフェイス情報を検索するために、コマンド ラインを使用できます。

1. vSphere Client または Hyper-V Manager にログインし、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM へのコンソール接続を開始します。
3. ユーザー名 wgsupport を入力します。キーボードの Enter キーを押します。
4. wgsupport アカウントに指定したパスワードを入力します。キーボードの Enter キーを押します。
5. ifconfig と入力します。キーボードの Enter キーを押します。
   すべての Dimension インターフェイスの IP アドレスが表示されます。

## Dimension のネットワーク インターフェイスの詳細を検索する

コンソール接続して、Dimension のネットワーク インターフェイスの IP アドレス、構成の詳細、およびルート情報を検索できます。

IP アドレスと構成の詳細を検索する、以下の手順を実行します：

1. vSphere Client または Hyper-V Manager にログインし、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM へのコンソール接続を開始し、wgsupport ユーザーの認証情報を入力します。キーボードの Enter キーを押します。
3. ip addr show と入力します。キーボードの Enter キーを押します。
   Eth0 インターフェイスに割り当てられた IP アドレスとインターフェイスの構成の詳細が表示されます。

ルート情報を検索するには、以下の手順を実行します：

1. vSphere Client または Hyper-V Manager にログインし、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM へのコンソール接続を開始し、wgsupport ユーザーの認証情報を入力します。キーボードの Enter キーを押します。
3. ip route show と入力します。キーボードの Enter キーを押します。
   eth0 インターフェイスのルート情報が表示されます。

## 診断のための Dimension へのサポート アクセスを有効にする

Web ブラウザから Dimension に接続できない場合、Dimension VM にconsole接続して、wg_support_access.sh コマンドを実行し、Dimension へのサポート アクセスを有効または無効して、サポート アクセスに使用するポートを指定できます。サポート アクセス コマンドは /opt/watchguard/dimension/bin ディレクトリにあります。

サポート アクセス コマンドで実行可能なオプションは以下の通りです:

- -e — サポート アクセスを有効にする
- -d — サポート アクセスを無効にする
- -p — サポート アクセスに使用するポート番号を指定する
- -h — 使用可能なサポート アクセス コマンドのオプションを参照し、サポート アクセス コマンドを終了する
  サポート アクセス コマンドを終了するためのオプションは 0 です。誤って終了オプションを入力したときのオプションは 1 です。

--help オプションを実行して、使用可能なサポート アクセス コマンドを参照することもできます。

Dimension へのサポート アクセスを有効にして、ポート番号を指定するには、以下の手順を実行します：

1. vSphere Client または Hyper-V Manager にログインし、Dimension VM を選択します。
2. Dimension VM へのコンソール接続を開始し、wgsupport ユーザーの認証情報を入力します。
3. キーボードの Enter キーを押します。
4. /opt/watchguard/dimension/bin/wg_support_access.sh -e -p <ポート番> と入力します。
   たとえば、Dimension へのサポート アクセスにポート 22 を使用する場合、/opt/watchguard/dimension/bin/wg_support_access.sh -e -p 22 と入力します。
5. キーボードの Enter キーを押します。

Dimension へのサポート アクセスを無効にするには、コンソール接続のプロンプトで以下の手順を実行します：

1. /opt/watchguard/dimension/bin/wg_support_access.sh -d と入力します。
2. キーボードの Enter キーを押します。

使用可能なすべてのサポート アクセス コマンドのオプションを確認するには、コンソール接続のプロンプトで以下の手順を実行します：

1. /opt/watchguard/dimension/bin/wg_support_access.sh -h と入力します。
2. キーボードの Enter キーを押します。
   使用可能なサポート アクセス コマンドのオプションが表示されます。

サポート アクセス コマンドを終了するには、コンソール接続のプロンプトで以下の手順を実行します：

1. /opt/watchguard/dimension/bin/wg_support_access.sh -h 0 と入力します。
2. キーボードの Enter キーを押します。

#### 関連情報

Dimension を設定・管理する

Dimension システム設定を管理する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索