関連トピック

# セカンダリ ネットワーク

セカンダリ ネットワークは、スイッチまたはハブによって Firebox インターフェイスに接続される別のネットワークです。セカンダリ ネットワークを追加するときは、セカンダリ ネットワークの IP アドレスを Firebox インターフェイスの IP アドレスにマッピングします。つまり、ネットワーク インターフェイスに IP エイリアスを作成または追加します。この IP エイリアスは、セカンダリ ネットワーク上のすべてのコンピュータのデフォルト ゲートウェイとなります。また、セカンダリ ネットワークによって、選択したインターフェイスにネットワークが複数構成されていることを Firebox に伝えます。

セカンダリ ネットワークを追加するには、以下の手順の 1 つを実行します。

Quick Setup ウィザードを使用する

信頼済みおよびオプショナル インターフェイスが外部インターフェイスと同じ IP アドレスを使用するように構成すると、その Firebox はドロップイン モード構成になります。ドロップイン モードでは、Quick Setup ウィザードを使用して、セカンダリ ネットワークの IP アドレスを入力できます。このアドレスは、セカンダリ プライベート ネットワークのデフォルト ゲートウェイです。

Policy Manager からセカンダリ ネットワークを追加する

Firebox をルーティング モードで構成した場合、または Quick Setup Wizard を使用した後は、Policy Manager を使用してインターフェイスにセカンダリ ネットワークを追加することができます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索