関連トピック

# [リモート] タブ

[ファイアウォールのルールのエントリ] ダイアログ ボックスの[リモート] タブで、このルールで制御される任意のリモート IP アドレスおよびポートを定義できます。

たとえば、すべてのトラフィックを拒否するようファイアウォールが設定されていていても、送信 POP3 接続を許可するルールを作成する場合、[リモート IP アドレス]セクションで [明示的な IP アドレス] として POP3 サーバーの IP アドレスを追加します。 次に、[リモート ポート] セクションで、このルールの[明示的なポート]としてポート 110 を指定します。

[明示的な IP アドレス] ラジオ ボタンをオンにした場合、IP アドレスを指定してください。 IP アドレスを0.0.0.0.に設定しないでください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索