関連トピック

# アクティブ/アクティブのクラスタのマルチキャスト MAC アドレスの検索

FireCluster のマルチキャスト MAC アドレスをサポートするようにスイッチを構成するには、クラスタが各インターフェイスに使用するマルチキャスト MAC アドレスを知っておく必要があります。インターフェイスに割り当てた MAC アドレスを検索する方法は 2 つあります。

## Policy ManagerでMAC アドレスを検索する

1. アクティブ/アクティブ FireCluster の Policy Manager を開きます。
2. FireCluster ＞ 構成 の順に選択します。
   FireCluster 構成 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. インターフェイス設定 セクションで、各インターフェイスのマルチ MAC アドレスを検索してください。

## Firebox System Manager で MAC アドレスを検索する

Firebox System Manager でマルチキャスト MAC アドレスを検索することも可能です。

1. Firebox System Manager を開きます。
2. フロント パネル タブを選択します。
3. インターフェイス を展開します。
   マルチキャスト MAC アドレスは、クラスタの各インターフェイスに含まれています。

#### 関連情報

アクティブ/アクティブ FireCluster のスイッチおよびルーターの要求

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索