関連トピック

# ネットワーク インターフェイスの設定

Firebox をネットワークに接続する前に、ネットワーク モードを選択して、接続するネットワーク インターフェイスを有効化して構成する必要があります。ネットワーク インターフェイス構成で、物理インターフェイス、VLAN、リンク アグリゲーション、およびブリッジ インターフェイスを構成することができます。複数の WAN 接続がある場合は、複数 WAN を有効化することができます。

詳細については、次を参照してください：

- ネットワーク モードおよびインターフェイスについて
- 共有インターフェイスの設定
- LAN ブリッジについて
- リンク アグリゲーションについて
- 仮想ローカル エリア ネットワーク (VLAN) について
- 複数 WAN について
- ネットワーク接続をトラブルシューティングする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索