関連トピック

# ログ メッセージを WatchGuard Log Server に送信する（Web UI）

Firebox のログ記録の設定を Fireware Web UI から構成する場合、WatchGuard Log Server にログ メッセージを送信することができます。これは WatchGuard System Manager のコンポーネントである WSM Log Server または Dimension サーバーのいずれかにすることができます。このどちらかの WatchGuard Log Server がある場合、最大 2 つの Log Server のセットにログ メッセージを同時に送信するように Firebox を構成できます。

Log Server の各セットはログ記録の設定の別のタブ (Log Servers 1 または Log Servers 2) で指定されます。Log Server の各セットで、1 台の Log Server をプライマリ (優先度 1) サーバーに指定します。セット内の他のすべての Log Server はバックアップ サーバーになります。サーバーの各セットで、プライマリ Log Server アドレスが システム セクションの ダッシュボード > フロント パネル ページに表示されます。各 Log Server のリストには、最大 5 つの Log Server アドレスを追加することができます。

デバイスから WatchGuard Log Server へのログ メッセージの送信を有効にする場合、 少なくとも 1 台のサーバーを Log Servers 1 タブに追加する必要があります。もう一つのログ メッセージのセットを別の WatchGuard Log Server に送信する場合は、少なくとも 1 台のサーバーを Log Servers 2 タブに追加します。これにより、両方の Log Servers タブで指定した Log Server に同じログ メッセージが送信されます。

どちらの Log Server のセットでも、Firebox がセット内のプライマリ Log Server に接続できない場合、そのセットの優先度リスト内の次の Log Server に接続を試みます。リスト内のすべての Log Server をデバイスが照会しても接続できない場合、デバイスはリスト内の最初の Log Server に再接続を試みます。プライマリ Log Server が使用できず、またデバイスがバックアップ Log Server に接続されている場合、デバイスは 6 分ごとにプライマリ Log Server に再接続を試みます。これは、プライマリ Log Server が使用可能になるまで、バックアップ Log Server へのデバイスの接続に影響はありません。

## Log Server の追加、編集、または優先順位の変更

デバイスから WatchGuard Log Server へログ メッセージを送信するには、以下の手順を実行します：

1. システム > ログ記録 の順に選択します。
   WathGuard Log Server タブが選択された状態で、ログ記録 ページが表示されます。
2. 1 つまたは複数の WatchGuard Log Server にログ メッセージを送信するには、 これらの Dimension または WSM Log Server にログ メッセージを送信する チェック ボックスをオンにします。

1. Log Servers 1 タブで、追加 をクリックします。
   WatchGuard Log Server の追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. Log Server アドレス テキスト ボックスに、IP アドレスまたはプライマリ Log Server の完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
   FQDN を Log Server アドレスとして使用するには、DNSが有効になっている必要があります。
3. 認証キー および 確認 テキスト ボックスに、Log Server 認証キーを入力します。ヒントログ記録の認証キーには 8 ～ 32 文字を指定できます。スペースおよびスラッシュ (/ または \) を除くすべての文字を使用できます。
4. 追加 をクリックします。
   Log Server の情報が Log Server のリストに表示されます。
5. 手順 3 から 7 を繰り返して Log Servers 1 リストに Log Server を追加します。ヒント各 Log Server のリストには、最大 5 つの Log Server アドレスを追加することができます。
6. (任意) Log Server の 2 つ目のセットを指定するには、Log Servers 2 タブを選択し、手順 4 から 9 を繰り返して Log Servers 2 リストにサーバーを追加します。

1. リスト内の Log Server の優先度 の設定を変更するには、サーバーのアドレスのチェックボックスを選択し、 上に移動 または 下に移動 をクリックします。
   リスト内の最初の Log Server は常にプライマリ Log Server です。リスト内の他のすべてのサーバーはバックアップ サーバーです。
2. リストから Log Server を削除するには、Log Server のアドレスのチェックボックスを選択して、 削除 をクリックします。
3. 保存 をクリックします。

#### 関連情報

ログ記録、ログ ファイル、および通知について

Syslog サーバーの設定を構成する

ログ設定およびパフォーマンス統計を構成する

Traffic Monitor

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索