関連トピック

# 基本的なデバイスとネットワーク ステータス (フロント パネル)

Firebox System Manager の フロント パネル タブには、Firebox、ネットワーク、およびネットワーク トラフィックに関する基本的な情報が表示されます。このタブには、デバイスとそのコンポーネントに関する警告も表示されます。

Firebox System Manager を開く方法の詳細については、次を参照してください：Firebox System Manager を起動する。

Firebox とネットワーク ステータスの詳細については、次を参照してください：

- インターフェイス間のトラフィックの視覚表示
- トラフィック ボリューム、プロセッサ負荷、および基本的なステータス
- デバイス ステータス
- VPN トンネルのステータスと登録サービス

## 警告と通知

Firebox に関する警告は、フロント パネル タブで他のすべてのステータス情報の上のリストに表示されます。警告または通知に対して実行できるアクションがある場合は、ウィンドウの右上隅にボタンも表示されます。

今すぐアクティブにする

Firebox がアクティブ化されていない場合は、警告 リストに通知が表示され、今すぐアクティブにする ボタンが表示されます。

LiveSecurity Service Web サイトにアクセスして Firebox の機能キーを入手するには、今すぐアクティブにする をクリックします。

今すぐ更新

WatchGuard System Manager (WSM) サービスの期限が間もなく切れる場合、 警告 リストに通知が表示され、今すぐ更新 ボタンが表示されます。

LiveSecurity Service の Web サイトにアクセスしてサービスを更新するには、今すぐ更新 をクリックします。

WAN フェールバック

複数 WAN を構成するが、自動接続のフェールバックを有効にしない場合、WAN フェールオーバー イベントが発生すると、WAN フェールバック ボタンが表示されます。

構成された接続フェールオーバーにフェールバックするには、WAN フェールバック をクリックします。

Fireware OS v11.10 以降が実行されている Firebox の場合、フロント パネル タブに VPN 診断メッセージも表示されます。トンネルの VPN 診断メッセージにはトンネル名が含まれ、トンネル経路またはフェーズ 2 設定の問題を示します。CPN ゲートウェイに関連する VPN 診断メッセージは、ゲートウェイ エンドポイントを番号で参照します。たとえば、ゲートウェイに 2 つのゲートウェイ エンドポイントのペアがある場合、VPN 診断メッセージは最初のゲートウェイをエンドポイント 1、2 番目をエンドポイント 2 と呼びます。VPN 診断メッセージはエラーまたは警告のいずれかです。

エラー

VPN 診断エラーは、構成または接続問題のために VPN に障害が発生したことを意味します。エラー メッセージは赤のテキストで表示され、ゲートウェイまたはトンネルに診断エラーがあることを示します。

警告

VPN 診断警告は、デッド ピア ディテクション (DPD) 障害などの異常な状態のために VPN がダウンしていることを示します。警告メッセージはオレンジのテキストで表示され、ゲートウェイまたはトンネルに診断警告があることを示します。

この情報は、WatchGuard System Manager のデバイス ステータスタブにも表示されます。

VPN トンネルとゲートウェイの診断メッセージの詳細を確認するには、VPN 診断レポートを実行できます。レポートの実行方法の詳細については、次を参照してください：ログ メッセージに関する詳細を知るために診断タスクを実行する。

## ツリー ビューの展開と折りたたみ

表示の一部を展開するには、次の手順を実行します。

エントリの隣にある プラス アイコン (+) をクリックします。
または、エントリをダブルクリックします。

表示の一部を折りたたむには、次の手順を実行します。

エントリの隣にある マイナス アイコン (–) をクリックします。

プラス アイコンまたは [マイナス] アイコンが表示されない場合、追加の情報を提供していないことを示しています。

#### 関連情報

Firebox System Manager (FSM) で Firebox を監視する

更新間隔を設定して表示を一時停止する

機能キーについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索