関連トピック

# ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーで AP デバイスファームウェアを更新する

Firebox でペアリング済みの AP デバイスのファームウェアを更新するには、WatchGuard サーバーから AP デバイスファームウェアのイメージをダウンロードする必要があります。

これらの手順は、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーで管理されている AP デバイスにも適用されます。Wi-Fi Cloud で管理される AP デバイスの場合は、WatchGuard Wi-Fi Cloud で AP デバイスのファームウェアを更新する を参照してください。

## 現在のファームウェアのバージョンを確認する

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーでは、インストール済みで使用可能な AP デバイス ファームウェアのバージョン情報を確認することができます。これは以下の項目を含みます。

- アクセス ポイント ファームウェア セクションには、Firebox で使用可能なアクセス ポイント ファームウェアのバージョンが表示されます。これは、ペアリングされている AP デバイスに Firebox がインストールできるファームウェアのバージョンです。
- アクセス ポイント タブの バージョン 列には、ペアリングされた各アクセス ポイントに現在インストールされているファームウェアのバージョンが表示されます。

Fireware Web UI ダッシュボード ページまたは Firebox System Manager のゲートウェイ ワイヤレス コントローラーについての詳細は、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

## AP ファームウェアを管理する

AP ファームウェアを管理するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。

1. ファームウェアを管理する をクリックします。
   アクセス ポイントファームウェアダイアログ ボックスが表示されます。

1. 各 AP デバイスモデルの インストールされたバージョン および 使用可能なバージョン を確認します。
2. Firebox からすべての AP ファームウェアバージョンを削除するには、 すべてのファームウェアを削除する をクリックします。
3. 特定の AP デバイスモデルの最新のファームウェアを取得するには、モデルの横にある ダウンロード をクリックします。

AP ファームウェアを管理するには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブを選択します。

1. ファームウェアを管理する をクリックします。
   アクセス ポイントファームウェアダイアログ ボックスが表示されます。

1. 各 AP デバイスモデルの インストールされたバージョン および 使用可能なバージョン を確認します。
2. Firebox からすべての AP ファームウェアバージョンを削除するには、 すべてのファームウェアを削除する をクリックします。
3. 特定の AP デバイスモデルの最新のファームウェアを取得するには、モデルの横にある ダウンロード をクリックします。

## AP デバイスのファームウェア更新オプション

AP デバイスのファームウェアは、いくつかの方法で更新することができます。

自動ファームウェア更新を有効化する

Firebox で新しいバージョンのファームウェアが利用可能になると、ペアリングされているすべての AP デバイスのファームウェアが自動的にアップグレードされるようにゲートウェイ ワイヤレス コントローラを構成することができます。詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

自動ファームウェア アップグレードは、Firebox デバイスのローカル時間に基づき、00:00 (深夜) から 04:00 の間に発生します。

1 台の AP デバイスにファームウェア更新を送信する

Fireware Web UI では、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ダッシュボードページから AP デバイスのファームウェアを更新できます。詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

Firebox System Manager では、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブから AP デバイスのファームウェアを更新できます。詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

AP デバイスでアクセス ポイント Web UI を使用します (AP100、AP102、AP200、および AP300 のみ)

AP デバイスのアクセスポイント Web UI から、ファームウェアを手動で更新できます。AP デバイスを更新する前に、AP デバイスに接続するコンピュータにファームウェアのイメージをダウンロードし、保存しておく必要があります。ペアリングされていない AP デバイスのファームウェアを更新する場合は、これが唯一の手段となります。詳細については、次を参照してください：WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用する。

ファームウェアの更新中に AP デバイスの電源を遮断しないでください。ファームウェアの更新中に電源を遮断すると、AP デバイスがフェールセーフ モードで起動する可能性が生じます。AP デバイスがフェールセーフ モードに入ると、アクセスポイント Web UI はデバイスのファームウェアの更新オプションだけ提供します。AP デバイスのフェールセーフ モードと復元の詳細については、WatchGuard ナレッジベースを参照してください：

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索