関連トピック

# Quick Setup Wizard を使用して Fireware OS をダウングレードする

WatchGuard System Manager の Quick Setup Wizard を使用して Firebox の Fireware バージョンを復元モードでダウングレードできます。Quick Setup Wizard を使ってデバイスを復元モードで構成するとき、Quick Setup Wizard は管理コンピュータにインストールされた最新の Fireware OS を探し、現在インストールされているバージョンに関わらず、そのバージョンの Fireware をデバイスにインストールします。Quick Setup Wizard は、すべての設定、証明書、機能キーを削除します。保存済みのバックアップイメージが無い場合、この手順によりデバイスの Fireware のバージョンをダウングレードできます。

XTM 5 シリーズと 8 シリーズのデバイスは、Fireware XTM v11.8 以降のバージョンに直接アップグレードできないバージョンで製造されています。これらのモデルで復元モードを使用するには、Quick Setup Wizard を開始する前に Fireware v11.7.x 以前のバージョンを管理コンピュータにインストールする必要があります。Quick Setup Wizard は Fireware v11.7.x 以前の最新バージョンを管理コンピュータ上で探し、そのバージョンをデバイスにインストールします。詳細については、次を参照してください：XTM5 と 8 Series の復元モードについて。

バックアップイメージを保存済みの場合、デバイスを Fireware OS の以前のバージョンにダウングレードするための推奨される方法は、バックアップ イメージを復元する方法です。詳細については、次を参照してください：Fireware OS をダウングレードする。

## ステップ 1 — 現在の構成ファイルを保存します

ダウングレード後に使用する保存済みの構成ファイルが無い場合、ダウングレード前に Policy Manager で現在のデバイスの構成をファイルに保存します。ダウングレード後に構成ファイルを編集して、デバイスに保存できます。

## ステップ 2 — 新しいバージョンの Fireware OS をアンインストールします

Quick Setup Wizard を使用して旧バージョンの Fireware OS をインストールする場合、それよりも新しいバージョンの Fireware OS をすべて管理コンピュータからアンインストールする必要があります。また、管理コンピュータにインストールされている最新バージョンの Fireware OS が、ダウングレードしたいバージョンであることを確認する必要があります。WatchGuard System Manager をアンインストールしないでください。

1. Windows のコントロール パネルでプログラムの一覧を探します。
   各 Firebox モデルにインストールされた Fireware OS のバージョンごとに、異なる WatchGuard Fireware OS プログラムが存在します。
2. ダウングレードしたい Firebox のインストール済み WatchGuard Fireware OS プログラムのバージョンを見つけます。
3. ダウングレードする Firebox モデルのバージョンよりも新しい Fireware OS バージョンをすべてアンインストールします。

1. インストールされている最新バージョンの Fireware OS が、デバイスにインストールするバージョンであることを確認します。
2. 必要に応じて旧バージョンの Fireware OS を管理コンピュータにダウンロードしてインストールします。Fireware OS インストーラーは WatchGuard http://www.watchguard.com の WatchGuard ウェブサイトの WatchGuard Portal からダウンロードできます。

## ステップ 3 — デバイスを復元モードで起動します

Firebox T10、T30、T50、または T70 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します。

1. Firebox の電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の電源を入れます。
4. Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。Firebox の電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで待ちます。このプロセスは 70 秒かかる場合があります。リセットが完了すると、Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M200 または M300 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある リセット ボタンを長押しします。
   5 秒後に、アーム インジケータが赤色になります。
4. アーム インジケータが赤色になっている間、または点灯していない間は、リセット ボタンを押したままにします。
   40 秒後に、アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
5. アーム インジケータが毎秒 1 回緑色に点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
6. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
7. アーム インジケータが赤色に点滅し始めるまで待ちます。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M370、M400、M470、M500、M570、M670、M4600、または M5600 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します。

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある 電源 ボタンを 5 秒間長押しして、電源を切ります。
4. Firebox の前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
   アーム インジケータが赤色になります。
5. アーム インジケータが赤色になっている間、リセット ボタンを押したままにします。
   アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
6. アーム インジケータが毎秒 1 回点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
7. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
8. アーム インジケータが赤色に点滅し始めるまで待ちます。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M440 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある 電源 ボタンを 3 秒間長押しして、電源を切ります。
4. Firebox の前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
5. モード インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
6. 直ちに リセット ボタンを離します。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。Firebox が復元モードになりました。

Firebox M440 を復元モードで起動するには、モード インジケータが点灯してから Attn インジケータが点滅し始めるまでの間にリセット ボタンを離す必要があります。

LCD ディスプレイ付き XTM デバイスを復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. XTM デバイスの電源を切ります。
2. デバイスのフロント パネルの 上向き矢印 (↑) を長押ししながら、デバイスの電源を入れます。
3. 復元モード起動中 と LCD ディスプレイに表示されるまで、ボタンを押し続けます。

XTM 21、22、または 23 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 1 分間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

XTM 25 または XTM 26 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分 30 秒間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

XTM 33 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分 30 秒間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

## ステップ 4 — WSM Quick Setup Wizard を実行します

デバイスを復元モードで起動した後、WSM Quick Setup Wizard を使用してそのデバイスをダウングレードできます。

1. 管理コンピュータを デバイスインターフェイス 1 に接続します。
2. WatchGuard System Manager から、ツール ＞ Quick Setup Wizard の順に選択します。
3. デバイスでは検知される準備が完了しています を選択します。
4. 次へ をクリックしてデバイス検知を開始します。
5. 基本デバイス構成を作成するための情報を指定します。構成設定の定義については、次を参照してください：WSM Quick Setup Wizard を実行する。
   Quick Setup Wizard の最終ページに、デバイスにインストールされている Fireware XTM のバージョンが表示されます。

デバイスの再起動が行われた後、5 つのポリシー (TCP および UDP 送信、FTP パケット フィルタ、Ping、WatchGuard および WatchGuard Web UI) および指定したインターフェイス IP アドレスを含む基本構成を使用します。次のセクションで説明するとおり、Policy Manager を使用して、基本構成を変更するか、あるいは既存の構成ファイルをデバイスに保存することができます。

## ステップ 5 — 構成ファイルをダウングレードされたデバイスに保存します

デバイスをダウングレードした後、Policy Manager を使用して構成ファイルをデバイスに保存することができます。構成ファイルをデバイスに保存する前に、デバイスにインストールされているバージョンの Fireware XTM でサポートされていない機能が無効化されていることを確認します。

1. Policy Manager で使用する保存済み構成ファイルを開きます。
2. そのデバイス用の正しい機能キーが構成ファイルに存在することを確認します。
3. デバイスにインストールされているバージョンの Fireware XTM でサポートされていない機能を、すべて無効化します。例えば、Fireware OS v11.7.x から Fireware OS v11.6.x にダウングレードする場合、リンクアグリゲーション、 Mobile VPN with L2TP、WebBlocker with Websense、および Fireware XTM v11.6.x でサポートされていないその他の機能をすべて無効化する必要があります。
4. 構成ファイルをデバイスに保存します。

デバイス上の Fireware XTM のバージョンでサポートされていない機能が保存した構成ファイルで有効化されている場合、サポートされていない機能に関するエラー メッセージが Policy Manager に表示されます。 構成ファイルをデバイスに保存する前に、これらの機能を無効化する必要があります。

## ステップ 6 — デバイスの証明書を再インストールします

復元モードのデバイスで Quick Setup Wizard を使用すると、そのデバイスにインストールされている証明書がすべて削除されます。デバイスに証明書がインストールされている場合、ダウングレード後にすべての証明書を再インストールする必要があります。詳細については、次を参照してください：デバイス証明書を管理する（WSM）。

#### 関連情報

Fireware OS をダウングレードする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索