関連トピック

# 復元モードを使用する

現在インストールされている OS のバージョンに関係なく、WatchGuard System Manager の Quick Setup Wizard を使って Fireware OS v11.x のインストールを強制したい場合に、リカバリ モードを使用できます。リカバリ モードで Firebox を起動すると、デバイスは製造時にインストールされていた Fireware OS のバージョンを使用します。Quick Setup Wizard は、管理コンピュータにインストールされている最新バージョンの Fireware OS を検知して、Firebox にそれをインストールします。デバイスをリカバリ モードで起動すると、Quick Setup Wizard は新しい OS イメージをインストールし、既存の設定、証明書および機能キーを削除します。

リカバリ モードを使用する主な理由は、バックアップ イメージがないデバイスに、古いバージョンの Fireware OS をインストールすることにあります。詳細については、次を参照してください：Quick Setup Wizard を使用して Fireware OS をダウングレードする.

デバイスを出荷時の既定設定にリセットする必要があるが、OS バージョンを変更したくない場合は、デバイスを出荷時の既定設定にリセットする手順を実行します。詳細については、次を参照してください：Firebox をリセットする,

復元モードの使用で問題が発生した場合、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

Firebox T10、T30、T50、または T70 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します。

1. Firebox の電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の電源を入れます。
4. Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。Firebox の電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで待ちます。このプロセスは 70 秒かかる場合があります。リセットが完了すると、Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M200 または M300 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある リセット ボタンを長押しします。
   5 秒後に、アーム インジケータが赤色になります。
4. アーム インジケータが赤色になっている間、または点灯していない間は、リセット ボタンを押したままにします。
   40 秒後に、アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
5. アーム インジケータが毎秒 1 回緑色に点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
6. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
7. アーム インジケータが赤色に点滅し始めるまで待ちます。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M370、M400、M470、M500、M570、M670、M4600、または M5600 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します。

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある 電源 ボタンを 5 秒間長押しして、電源を切ります。
4. Firebox の前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
   アーム インジケータが赤色になります。
5. アーム インジケータが赤色になっている間、リセット ボタンを押したままにします。
   アーム インジケータが緑色に点滅し始めます。
6. アーム インジケータが毎秒 1 回点滅している間、リセット ボタンを押し続けます。
7. アーム インジケータが毎秒 2 回緑色に点滅し始めたら、リセット ボタンを離します。
8. アーム インジケータが赤色に点滅し始めるまで待ちます。
   Firebox が復元モードになりました。

Firebox M440 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. Firebox の電源を入れます。
2. アーム インジケータが ( ) 緑色に変わるまで待ちます。
3. Firebox の前面にある 電源 ボタンを 3 秒間長押しして、電源を切ります。
4. Firebox の前面の左側にある リセット ボタンを長押ししながら、Firebox の前面にある 電源 ボタンを短く押して、電源を入れます。
5. モード インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
6. 直ちに リセット ボタンを離します。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。Firebox が復元モードになりました。

Firebox M440 を復元モードで起動するには、モード インジケータが点灯してから Attn インジケータが点滅し始めるまでの間にリセット ボタンを離す必要があります。

LCD ディスプレイ付き XTM デバイスを復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. XTM デバイスの電源を切ります。
2. デバイスのフロント パネルの 上向き矢印 (↑) を長押ししながら、デバイスの電源を入れます。
3. 復元モード起動中 と LCD ディスプレイに表示されるまで、ボタンを押し続けます。

XTM 21、22、または 23 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 1 分間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

XTM 25 または XTM 26 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分 30 秒間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

XTM 33 を復元モードで起動するには、以下の手順を実行します：

1. 電源を切ります。
2. デバイスの背面にある リセット ボタンを長押しします。
3. リセット を長押ししながら、電源を再接続します。
4. 30 秒間、または Attn インジケータが点灯するまで、リセット ボタンを押し続けます。
5. リセット ボタンを離します。電源を切らないでください。
6. リセットが完了するまで 3 分 30 秒間待ちます。
   Attn インジケータが点灯します（点滅はしません）。デバイスが復元モードになりました。

デバイスが復元モードになっていると、WSM Quick Setup Wizard により検出可能な状態にあります。

XTM 5 Series および 8 Series デバイスは、製造時に、Fireware XTM v11.8 以降に直接アップグレードすることができない Fireware OS バージョンがインストールされています。これらのモデルで復元モードを使用するには、Quick Setup Wizard を実行する前に、管理コンピュータに Fireware OS v11.7.x かそれ以前のバージョンをインストールする必要があります。Quick Setup Wizard が管理コンピュータの中で最新バージョンの Fireware XTM v11.7.x またはそれ以前のバージョンを探して、それをデバイスにインストールします。詳細については、次を参照してください：XTM5 と 8 Series の復元モードについて.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索