関連トピック

# ワイヤレス統計

ワイヤレス ネットワークに関する統計情報を表示するには、次の手順に従います。

1. システム ステータス > ワイヤレス統計 の順に選択します。
   ワイヤレス統計 ページにワイヤレス構成設定の概要が表示され、統計タブが選択された状態になります。

1. 接続中のアクセスポイントおよびワイヤレス クライアントの接続情報を表示するには、統計 タブを選択します。
2. Firebox インターフェイスの統計を表示するには、詳細 タブを選択します。

## ワイヤレス統計

ワイヤレス統計 の概要には以下の項目が含まれます。

- 現在の国
- ワイヤレス モード
- ワイヤレス帯域
- ワイヤレス チャンネルの詳細

統計 タブには以下の情報が表示されます。

アクセス ポイント

- 名前：アクセスポイントの名前。
- 送信：アクセスポイントを経由して送信されたデータの合計量 (byte)。
- 受信：アクセスポイントを経由して受信されたデータの合計量 (byte)。
- 合計：アクセスポイントを通じて送受信されたデータの合計量 (byte)。
- ユーザー：現在アクセスポイントに接続しているクライアントの数。

ワイヤレス クライアント

Firebox 上の各アクセスポイントについて、アクセスポイントに接続するワイヤレス クライアントのリストが表示されます。Firebox 上のすべてのアクセスポイントのすべてのクライアントをリストに含めるよう選択するか、リストを 1 つのアクセスポイントのみにフィルタすることができます。また、リストを Apple や Samsung などのワイヤレス クライアント デバイスの製造元別にフィルタすることも可能です。

特定のアクセスポイントに基づいてリストをフィルタするには、アクセスポイント ドロップダウン リストから、アクセスポイントを選択します。
選択したアクセスポイントに接続されたクライアントが表示されます。

ワイヤレス デバイスの製造元に基づいてリストをフィルタするには、製造元 ドロップダウン リストからオプションを選択します。

各ワイヤレス クライアントに対して表示される情報には、以下が含まれます。

- ホスト名 — ワイヤレス クライアント デバイスのホスト名。
  この情報は、クライアントが Firebox で DHCP サーバーを使用している場合にのみ表示されます。
- IP アドレス — ワイヤレス クライアント デバイスに割り当てられた IP アドレス。
  この情報は、クライアントが Firebox で DHCP サーバーを使用している場合にのみ表示されます。
- MAC アドレス — ワイヤレス クライアント デバイスの MAC アドレス。
- 送信 — Firebox に接続されている間にワイヤレス クライアント デバイスが送信した、キロバイトで表したデータの量。
- 受信 — Firebox に接続されている間にワイヤレス クライアント デバイスが受信した、キロバイトで表したデータの量。
- 合計 — Firebox に接続されている間にワイヤレス クライアント デバイスが送受信した、キロバイトで表したデータの合計量。
- アクセスポイント — ワイヤレス クライアント デバイスが接続されている Firebox 上のアクセスポイント。
- 信号強度 — クライアント接続の信号強度。

## ワイヤレスの詳細

詳細 タブに、接続中のワイヤレス クライアント デバイスについて以下の情報が表示されます。

- ワイヤレス構成の情報
- インターフェイスの統計情報
- キー
- ビット レート
- 周波数

## 国情報を更新する

このページから、Firebox のワイヤレス国情報も更新できます。ワイヤレス無線設定に使用できるオプションは、Firebox がそれを検出する国の規制法令に基づきます。

ワイヤレス国情報を更新するには、以下の手順に従います。

国情報を更新する をクリックします。
Firebox は WatchGuard サーバーに連絡を取り、現在の稼働地域を確定します。

ワイヤレス Firebox の無線設定の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス無線設定について.

システム ステータス ページの詳細については、次を参照してください：Fireware Web UI で Firebox を監視する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索