関連トピック

# デバイス ステータス

Firebox System Manager (FSM) の フロント パネル タブの右側には、Firebox の基本的なステータス情報が表示されます。

## ステータスと警告

- Firebox のステータス ― これには、デバイスのバージョンとパッチ文字列が含まれます。
- 警告 ― セキュリティ サービスの更新が使用可能な場合、または登録サービスや他の機能の期限が間もなく切れる場合に表示されます。
  更新するには、FMS 右上の 今すぐ更新 をクリックします。

## Firebox、FireCluster、およびインターフェイスの詳細

フロント パネルタブで確認するエントリを展開します。

- 各 Firebox のインターフェイスの IP アドレスと外部インターフェイスの構成モード。
- FireClusterが構成されている場合、FireClusterのメンバー デバイスを利用できるかどうか。メンバー デバイスの構成が最後に更新された時刻も表示されます。

各インターフェイスのエントリを展開すると、以下の項目を確認できます。

- 構成されている各インターフェイスの IP アドレス、ゲートウェイ、およびネットマスク
- 各インターフェイスの MAC (Media Access Control) アドレス
- デバイスを最後にリスタートしてから送受信されたバイト数およびパケット数
- 物理リンクのステータス (インターフェイスまたはリンクの色付きのアイコンは、インターフェイスまたはリンクが構成されていることを意味し、黒い色のアイコンは、インターフェイスまたはリンクがダウンしていることを示します)

## DNS サーバー

PPPoE サーバーから IP アドレスを取得するようにデバイスの外部インターフェイスを構成し、DNS サーバーが IP アドレスを生成するように PPPoE サーバーを構成した場合、DNS サーバーのリストが フロント パネル に表示されます。

デバイスの DNS サーバーのリストを表示するには、以下の手順を実行します：

1. インターフェイス ツリーを展開します。
2. DNS サーバー ツリーを展開します。

## 証明書および証明書の現在のステータス

FSM は Firebox の証明書と現在のステータスを表示します。有効な証明書の場合、FSMには有効期限とフィンガープリントが表示されます。

#### 関連情報

VPN トンネルのステータスと登録サービス

Firebox System Manager を起動する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索