関連トピック

# XTM デバイスを構成して RIP v2 を使用する

1. [ネットワーク] > [動的ルーティング] の順に選択します。
   [動的ルーティングの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。[動的ルーティングの設定] ページが表示されます。
2. [動的ルーティングを有効にする] チェックボックスをオンにします。
3. [RIP] タブを選択します。

2. [有効] [RIP] チェック ボックスをオンにします。
3. ルーティング デーモン構成ファイルをインポートするには、[インポート] をクリックして、ファイルを選択します。
   または、構成ファイルのテキストをコピーしてテキスト ボックスに貼り付けます。
4. ルーティング についてのテキストをコピーしてウインドウに貼り付けます。
5. [保存] をクリックします。

6. [OK] をクリックします。

詳細にちては、ルーティング デーモン構成ファイルについて を参照してください。

RIP を有効にすると、Policy Manager によって非表示のポリシーが自動的に追加され、2 つのデバイス間の RIP ルーティングが許可されます。 このトラフィックを許可するために RIP ポリシーを作成する必要はありません。

#### 関連情報

ルーティング情報プロトコル（RIP および RIPng）について

サンプル RIP ルーティング構成ファイル

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索