関連トピック

# 工場出荷時の既定の設定について

工場出荷時の既定設定 という用語は、Firebox を最初に受け取った状態での構成を指しています。デバイスをリセットするに説明されているように、Firebox をリセットする。

Firebox M5600 の場合は、工場出荷時の既定設定で Firebox を起動する前に、スロット A にインターフェイス モジュールをインストールする必要があります。

## 既定のネットワークとデバイス管理の設定

既定のネットワーク インターフェイスの設定

- インターフェイス 0 が外部インターフェイス、DHCP クライアント、として有効化されます。
- インターフェイス 1 が IP アドレス 10.0.1.1/24 の信頼済みインターフェイスとして有効化され、DHCP サーバーが有効化されています。
- インターフェイス 32 が IP アドレス 10.0.32.1 の信頼済みインターフェイスとして有効化され、DHCP サーバーが有効化されています (Firebox M5600 のみ)。

Web UI 管理ポート：

- Fireware Web UI の接続に使用される既定のポートはポート 8080 です。
- インターフェイス 1 で Fireware Web UI に接続するには、https://10.0.1.1:8080 を参照します。
- インターフェイス 32 で Fireware Web UI に接続するには、https://10.0.32.1:8080 を参照します。

既定のデバイス管理ユーザー アカウントと認証：

- 読み取り/書き込みのアクセス権があるデバイス管理者ロール
  - ユーザー名：admin
  - パスフレーズ：readwrite
- 読み取り専用のアクセス権があるデバイス モニター ロール
  - ユーザー名：status
  - パスフレーズ：readonly

Web Setup Wizard または WSM Quick Setup Wizard を実行すると、ネットワーク設定を変更して、デバイス管理アカウントの新しいパスフレーズを設定することができます。

## 機能キー

Firebox を工場出荷時の既定設定で起動すると、Firebox で WatchGuard から最新の機能キーのダウンロードが自動的に試みられます。デバイス機能キーの自動ダウンロードが正常に行われるようにするには、以下の条件が満たされている必要があります：

- インターフェイス 0 が、インターフェイス IP アドレスを割り当てることができる DHCP サーバーのネットワークに接続されている
- インターフェイス 0 が、インターネットにアクセスできるネットワークに接続されている
- Firebox が、WatchGuard の Web サイト上でユーザーのアカウントにすでに登録されている

すべての機能およびライセンス付与された登録サービスを設定できるように、Firebox には機能キーが必要です。Firebox に機能キーがない場合は、信頼済みネットワークからの送信接続が 1 つだけ許可されます。Firebox で機能キーを自動的にダウンロードできない場合は、Web Setup Wizard または WSM Quick Setup Wizard の実行時に追加することができます。

## 既定のポリシーと設定

工場出荷時の既定設定で Firebox を起動した後は、インターフェイス 1 またはインターフェイス 32 で Firebox に接続し、Web Setup Wizard または WSM Quick Setup Wizard を実行して基本構成を作成する必要があります。設定ウィザードにより構成される既定のポリシーとサービスは、Firebox にインストールされている Fireware のバージョンによって異なります。

詳細については、次を参照してください：Setup Wizard の既定のポリシーと設定

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索