関連トピック

# Firebox T10-D の DSL について

Firebox T10-D は ADSL/VDSL デバイスです。インターフェイス 0 は、ADSL および VDSL をサポートする RJ11 インターフェイスです。

Firebox T10-D は PPPoE over Ethernet（PPPoE）のみをサポートしています。これは PPP over ATM（PPPoA）をサポートしていません。

Firebox T10-D は以下をサポートしています：

- VDSL2 8a、8b、8c、8d、12a、12b、17a、30a プロファイル
- ADSL1/2/2+
- DSL モード — Annex A

## ADSL 接続を構成する

ADSL（非同期DSL）の場合は、サービス プロバイダは特定の仮想パス識別子（VPI）および仮想回線識別子（VCI）をサポートするデバイスが必要となります。Firebox T10-D には、ほとんどの ADSL プロバイダが必要とする VPI および VCI 値の組み込みサポートが含まれています。サポートされている VPI と VCI の設定のリスト、および多くのサービス プロバイダが必要とする VPI と VCI 値のリストについては、WatchGuard ナレッジベースに記載されている サービス プロバイダから要求される Firebox T10-D の VDSL および ADSL の要件 を参照してください。

DSL 設定は構成する必要はありません。インターネット サービス プロバイダの接続要件に基づいて、他の外部インターフェイスと同じようにインターフェイス 0 を構成します。外部インターフェイスの設定の詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスを構成する。

## VDSL 接続を設定する

VDSL 接続では、特定の VLAN ID を使用する外部インターフェイスを構成する必要があります。

Firebox T10-D 上で VLAN を構成するには、以下の手順を実行します：

1. ISP が要求する VLAN ID と接続設定で、外部 VLAN を追加します。
2. VLAN インターフェイスとしてインターフェイス 0 を構成し、外部 VLAN のタグ付きトラフィックを送受信するようにインターフェイスを構成します。

VDSL サービス プロバイダのリストおよびそれぞれに必要な VLAN ID については、WatchGuard ナレッジベースに記載されている サービス プロバイダから要求される Firebox T10-D の VDSL および ADSL の要件 を参照してください。

VDSL に VLAN インターフェイスを構成する方法の例については、VDSL の VLAN を構成する を参照してください。

## DSL インターフェイス ステータスを表示する

Firebox System Manager のフロント パネル タブで、DSL インターフェイス（eth0）のリンク ステータスを表示することができます。

インターフェイス ダッシュボードで、DSL インターフェイス（eth0）のリンク ステータスを表示することができます。

Firebox System Manager の ステータ スレポート タブに、ADSL または VDSL リンク ステータスおよび DSL ファームウェアのバージョンなど、DSL インターフェイス ステータスに関する詳細情報が表示されます。また、ハードウェア DSL の診断 CLI コマンドを使用して、同じステータス情報を表示することができます。

DSL ステータスを表示するには、Firebox System Manager で以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager を起動して、Firebox に接続します。
2. Firebox System Manager を起動します。
3. ステータス レポート タブを選択します。
4. DSL のステータス セクションを見つけます。

Fireware Command Line Interface の使用方法の詳細については、http://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/xtm に記載されている Fireware Command Line Interface リファレンス を参照してください。

Firebox T10-D のステータス インジケータの詳細については、Firebox T10 ハードウェア ガイド を参照してください。

## DSL ファームウェアまたは構成の更新をインストールする

Firebox T10-D には、DSL インターフェイスを制御する個別のファームウェア コンポーネントが付いています。Fireware OS をアップグレードする際に、最新の DSL ファームウェアも一緒にインストールされます。WatchGuard から DSL ファームウェアまたは DSL の構成設定への個別の更新プログラムがリリースされた場合は、XTM コンポーネント パッケージとして更新プログラムをインストールすることができます。

XTM コンポーネント パッケージのインストール方法の詳細については、次を参照してください：Fireware OS または WatchGuard System Manager をアップグレードする。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索