関連トピック

# 外部インターフェイスをワイヤレス インターフェイスとして構成する

ネットワーク インフラストラクチャが制限されている場所、またはネットワーク インフラストラクチャが存在しない場所でも、ワイヤレス Firebox を使用して、安全なネットワーク アクセスを提供することができます。ネットワーク デバイスを Firebox に物理的に接続する必要があります。次に、より大規模なネットワークに接続するワイヤレス アクセスポイントに接続するように、外部インターフェイスをワイヤレス クライアントとして構成します。

外部インターフェイスがワイヤレス接続で構成されている場合は、ワイヤレス Firebox をワイヤレス アクセスポイントとして使用することができなくなります。ユーザーにワイヤレス アクセスを提供するには、Firebox ワイヤレス デバイスにワイヤレス AP デバイスを接続します。

## プライマリ外部インターフェイスをワイヤレス インターフェイスとして構成する

プライマリ外部インターフェイスをワイヤレス インターフェイスとして構成するには、デバイスをワイヤレス クライアントとして有効化する必要があります。

外部インターフェイスをワイヤレス クライアントとして構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
   ワイヤレス構成 ページが表示されます。

2. 外部インターフェイスとしてワイヤレス クライアントを有効にする を選択します。
3. 構成 をクリックします。
   外部インターフェイスの設定が表示されます。
4. インターフェイスの名前 (エイリアス) テキスト ボックスに、このインターフェイス名を入力します。
   既定の名前は WG-Wireless-Client です。
5. 構成モード ドロップダウン リストから、オプションを選択します。

静的 IP

静的 IP アドレスを使用するには、このオプションを選択します。ワイヤレス ネットワークに接続する際に使用する IP アドレス、サブネット マスク、および 既定のゲートウェイ を入力します。

DHCP

外部インターフェイスを、DHCP クライアントとして構成するには、このオプションを選択します。DHCP クライアント設定を構成します。

静的 IP アドレスまたは DHCP を使用するように外部インターフェイスを構成する方法の詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスを構成する。

1. ワイヤレス タブを選択します。
   ワイヤレス クライアント構成の設定が表示されます。

1. ネットワーク名 (SSID) テキスト ボックスに、このデバイスが接続する外部ワイヤレス ネットワーク名を入力します。
2. 暗号化（認証）ドロップダウン リストから、ワイヤレス接続に使用する暗号化および認証の方法を選択します。接続するワイヤレス デバイスで WPA2 がサポートされている場合は、WPA2 を使用することをお勧めします。

ワイヤレス認証方法の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス セキュリティ設定について。

1. 暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストから、ワイヤレス接続に使用する暗号化の種類を選択します。選択した暗号化の種類に必要なパスフレーズまたはキーを追加します。

9. 保存 をクリックします。

外部インターフェイスをワイヤレス クライアントとして構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
   ワイヤレス構成ダイアログ ボックスが表示されます。

2. ワイヤレスを有効化する チェックボックスを選択します。
3. [外部インターフェイスとしてワイヤレス クライアントを有効にする] を選択します。
4. 構成 をクリックします。
   外部インターフェイスの設定が表示されます。
5. インターフェイスの名前 (エイリアス) テキスト ボックスに、このインターフェイス名を入力します。
   既定の名前は WG-Wireless-Client です。
6. 構成モード ドロップダウン リストから、オプションを選択します。

手動構成

静的 IP アドレスを使用するには、このオプションを選択します。ワイヤレス ネットワークに接続する際に使用する IP アドレス、サブネット マスク、および 既定のゲートウェイ を入力します。

DHCP クライアント

外部インターフェイスを、DHCP クライアントとして構成するには、このオプションを選択します。DHCP クライアント設定を構成します。

静的 IP アドレスまたは DHCP を使用するように外部インターフェイスを構成する方法の詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスを構成する。

1. ワイヤレス タブを選択します。
   [ワイヤレス クライアント構成の設定] が表示されます。

1. ネットワーク名 (SSID) テキスト ボックスに、このデバイスが接続する外部ワイヤレス ネットワーク名を入力します。
2. 暗号化（認証）ドロップダウン リストから、ワイヤレス接続に使用する暗号化および認証の方法を選択します。接続するワイヤレス デバイスで WPA2 がサポートされている場合は、WPA2 を使用することをお勧めします。

ワイヤレス認証方法の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス セキュリティ設定について。

1. 暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストから、ワイヤレス接続に使用する暗号化の種類を選択します。選択した暗号化の種類に必要なパスフレーズまたはキーを追加します。
2. OK をクリックします。

## セキュリティ強化のための BOVPN トンネルを構成する

ワイヤレス ブリッジを作成して、セキュリティを強化するには、Firebox と外部ゲートウェイとの間に BOVPN トンネルを追加します。両方のデバイスの BOVPN 構成のフェーズ 1 の設定で、モードを[アグレッシブ モード]に設定する必要があります。

BOVPN トンネルの設定方法の詳細については、次を参照してください：手動 Branch Office VPN について。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索