関連トピック

# H.323-ALG：全般設定

H323-ALG プロキシ アクション構成で、H.323-ALG（アプリケーション層ゲートウェイ）のセキュリティとパフォーマンス オプションを設定することができます。

ディレクトリ ハーベスティング保護を有効にする

Firebox によって保護されている VoIP ゲートキーパーから攻撃者がユーザー情報を盗むのを防ぐには、このチェックボックスを選択します。このオプションは既定で有効になっています。

セッションの最大数 - 呼び出しごとに許可されるセッションの最大数を設定

この機能を使用して、1 つの VoIP 呼び出しで作成できるオーディオ セッションまたはビデオ セッションの最大数を制限します。たとえば、セッションの最大数を 1 に設定して、オーディオとビデオの両方で VoIP 呼び出しに参加すると、2 番目の接続がドロップします。既定値は 2 つのセッションで、最大値は 4 つのセッションです。Firebox はこの数を超える回数のメディア セッションを拒否する際にログメッセージを作成します。

ユーザー エージェント情報

ユーザー エージェントに名前を付けて書き換え テキスト ボックスに新しいユーザー エージェント文字列を入力して、送信 H.323 トラフィックを指定したクライアントとして識別します。誤ユーザー エージェントを削除するには、テキスト ボックスをクリアします。

タイムアウト - アイドル状態のメディア チャネル

VoIP 音声、ビデオ、またはデータ チャネルで、指定された時間データが送信されない場合は、Firebox はそのネットワーク接続を閉じます。既定値は 180 秒 (3 分) で、最大値は 3600 秒 (60 分) です。

別の時間間隔を指定するために、アイドル状態のメディア チャンネル テキスト ボックスに、時間を秒で入力または選択します。

レポートのログ記録を有効化

H.323 ALG で管理される各接続要求に応じてログ メッセージを送信する場合は、このチェック ボックスをオンにします。H.323 トラフィックの正確なレポートを作成するために、このオプションが必要です。

このプロキシ アクションを使用するプロキシ ポリシーの診断ログ レベルをオーバーライドする

このプロキシ アクションを使用するすべてのプロキシ ポリシーの診断ログ レベルを指定するには、このチェック ボックスを選択します。そして、このプロキシ アクションの診断ログ レベル ドロップダウン リストから、ログ レベルを選択します。

- エラー
- 警告
- 情報
- デバッグ

ここで選択するログ レベルによって、このプロキシ ポリシーの種類のすべてのログ メッセージに構成されている診断ログ レベルがオーバーライドされます。

診断ログ レベルの詳細については、次を参照してください: 診断ログ レベルを設定する.

#### 関連情報

H.323 ALG について

H.323-ALG：アクセス制御

H.323-ALG：拒否されたコーデック

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索