関連トピック

# WINS サーバー と DNS サーバー を構成する

Mobile VPN クライアントは、共有 Windows Internet Name Server (WINS) および Domain Name System (DNS) のサーバーのアドレスを使用します。 DNS はホスト名を IP アドレスに変換します。WINS は NetBIOS 名を IP アドレスに解決します。 これらのサーバーは、XTM デバイス信頼済みインターフェイスからアクセス可能にする必要があります。

Policy Manager から、Mobile VPN クライアントに対して WINS サーバーと DNS サーバーを構成することができます。 内部 DNS サーバーだけを使用するようにしてください。 外部 DNS サーバーは使用しないでください。

WINS および DNS サーバーを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. WINS/DNS タブを選択します。
   [WINS/DNS] タブの情報が表示されます。

1. DNS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
2. 追加をクリックします。
3. （任意）ステップ 3 〜 4 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
4. （任意）ドメイン名 テキスト ボックスに、DHCP クライアントが非修飾ホスト名に付加するドメイン名を入力します。
5. WINS サーバー テキスト ボックスに、WINS サーバーのプライマリおよびセカンダリ IPv4 アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索