関連トピック

# リンク アグリゲーション インターフェイスを監視する

各リンク アグリゲーション インターフェイスは、bond というプレフィックスとその後に続く数字で構成されるインターフェイス番号で識別されています。リンク アグリゲーション インターフェイスには、追加順の連続する番号が付けられています。たとえば、2 件のリンク アグリゲーション インターフェイスを有効化した場合、インターフェイス番号は bond0 と bond1 です。

- Firebox System Manager では、リンク アグリゲーション インターフェイス番号は、フロント パネル タブ、ステータス レポート タブ、ルート テーブル、ログ メッセージに表示されます。
- Fireware Web UI では、リンク アグリゲーション インターフェイス番号は、ルート テーブルとログ メッセージに表示されます。

Fireware Web UI において、リンク アグリゲーション インターフェイスのメンバーとなっている物理インターフェイスのステータスを インターフェイス ダッシュボードで監視することができます。インターフェイス ダッシュボードには、リンク アグリゲーションのメンバーを含む各物理インターフェイスのステータスが示されますが、リンク アグリゲーション インターフェイスのステータスは表示されません。リンク アグリゲーション インターフェイスの状態を監視するには、Firebox System Manager を使用します。

リンク アグリゲーション インターフェイスを監視するには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager でデバイスに接続します。
2. をクリックします。
   Firebox System Manager が表示されます。
3. インターフェイスのエントリをダブルクリックして、インターフェイス リストを展開します。
   リンク アグリゲーション インターフェイスは、リストの最下部に表示されます
4. リンク アグリゲーション インターフェイス (bond0 など) をダブルクリックして展開します。
   ネットワーク統計情報と物理インターフェイス メンバーのリストが表示されます。

1. 物理インターフェイス メンバー をダブルクリックして、リンク アグリゲーション インターフェイス メンバーのリストを表示させます。

リンク アグリゲーション インターフェイスを展開すると、リンク アグリゲーション インターフェイスのネットワーク統計情報が表示されます。個別の物理インターフェイスのネットワーク統計情報を表示するには、インターフェイスをダブルクリックして展開します。

#### 関連情報

基本的なデバイスとネットワーク ステータス (フロント パネル)

リンク アグリゲーションについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索