関連トピック

# WebBlocker アラームを定義する

WebBlocker アラームの通知パラメータを構成するには、 [アラーム] タブをクリックします。

XTM デバイスが WebBlocker Server に接続できずにタイムアウトするか、XTM デバイスがタイムアウトしてサイトへのアクセスが拒否された場合に、アラームを送信することができます。 [アラーム] タブ設定の詳細については、ログ記録と通知の基本設定を行うを参照してください。

サーバー タイムアウトの設定を変更するには、WebBlocker の詳細オプション を構成するを参照してください。

#### 関連情報

SurfControl カテゴリの変更を要求する

新しい WebBlocker サーバーを追加 または順序を変更する

WebBlocker 例外について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索