関連トピック

# DHCP リース

Firebox でアクティブな DHCP リースのリストを表示するには、以下の手順を実行します：

システム ステータス > DHCP リース の順に選択します。
DHCP リース ページには、DHCP クライアント リースに関する情報が表示されます。

DHCP リース情報は DHCPv4 と DHCPv6 の 2 つのリストに分かれています。DHCPv4 リストには、IPv4 アドレスを持つクライアントのリースに関する情報が含まれます。DHCPv6 リストには、IPv6 アドレスを持つクライアントのリースに関する情報が含まれます。

DHCPv4 リストには以下が含まれます：

インターフェイス

クライアントの接続先の Firebox インターフェイス。

IP アドレス

リース用の IP アドレス。

ホスト

ホスト名 利用できないホスト名の場合は、このフィールドが空白です。

MAC アドレス

リースと関連付けられた MAC アドレス。

開始時間

クライアントがリースを要求した時間。

終了時間

リースの期限が切れる時間。

ハードウェアの種類

ハードウェアの種類です。

DHCPv6 リストには以下が含まれます：

インターフェイス

クライアントの接続先の Firebox インターフェイス。

DUID

DHCPv6 サーバーから IP アドレスを取得するためにクライアントが使用する DUID（DHCP Unique Identifier）。

IAID

クライアントに割り当てられた IAID（Identity Association Identifier）。

IP アドレス

リース用の IP アドレス。

開始時間

クライアントがリースを要求した時間。

終了時間

リースの期限が切れる時間。

システム ステータス ページの詳細については、次を参照してください：Fireware Web UI で Firebox を監視する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索