関連トピック

# Broadband Extend または　3G Extend ワイヤレス ブリッジを使用する

WatchGuard Broadband Extend USB または 3G Extend USB ワイヤレス ブリッジを使用して、WatchGuard Firebox T10、XTM 2 Series、または 3 Series デバイスに携帯接続を追加することができます。Firebox デバイスの外部インターフェイスをワイヤレス ブリッジに接続すると、ネットワーク上のコンピュータから携帯ネットワークを経由してインターネットにワイヤレス接続することができます。

Firebox を携帯ネットワークに接続するには、以下のものが必要です。

- AXTM 2 Series、XTM 3 Series、または Firebox T10 デバイス
- Broadband Extend USB (4G/3G 接続用) または 3G Extend USB (3G 接続用)
- 対応ワイヤレス ブロードバンド データ カード

## Broadband Extend USB / Cradlepoint CBR450 デバイスを使用する

Firebox で Broadband Extend Cradlepoint 携帯ブロードバンド アダプタを使用するには、以下の手順を実行します：

1. Cradlepoint デバイスを設定し、デバイスのファームウェアを更新するには、Cradlepoint CBA450 にある Cradlepoint CBR450 QSG の指示に従います。
2. Firebox の外部インターフェイスを構成して、DHCP を使用してアドレスを取得することができます。外部インターフェイスの構成方法については、次を参照してください：外部インターフェイスを構成する。
3. イーサネット ケーブルを使用して、Firebox の外部インターフェイスに CradlePoint デバイスを接続します。
4. Firebox を起動 (または再起動) します。
   デバイスが起動したら、それが Cradlepoint デバイスから DHCP アドレスを取得します。IP アドレスが割り当てられると、デバイスは携帯ブロードバンド ネットワークを経由して、インターネットに接続することができます。

CBR450 は多数の 4G/3G USB モデムをサポートしています。サポートされているデバイスのリストについては、https://cradlepoint.com/mp_finder/db/modemreport.php?products=CBR450 を参照してください。

## 3G Extend USB / Cradlepoint CBA250 デバイスを使用する

Firebox で 3G Extend Cradlepoint 携帯ブロードバンド アダプタを使用するには、以下の手順を実行します：

1. Cradlepoint デバイスを設定し、デバイスのファームウェアを更新するには、Cradlepoint CBA250 にある Cradlepoint CBA250 QSG の指示に従います。デバイスに付属するファームウェアのバージョンによってサポートされていない新しいモデムの場合は、https://cradlepoint.com/firmware の Cradlepoint サポート サイトから最新のファームウェアをダウンロードする必要があります。
2. Firebox の外部インターフェイスを構成して、DHCP を使用してアドレスを取得することができます。外部インターフェイスの構成方法を学ぶには、次を参照してください：外部インターフェイスを構成する.
3. イーサネット ケーブルを使用して、Firebox の外部インターフェイスに CradlePoint デバイスを接続します。
4. Firebox を起動 (または再起動) します。
   デバイスが起動したら、それが Cradlepoint デバイスから DHCP アドレスを取得します。IP アドレスが割り当てられると、デバイスは携帯ブロードバンド ネットワークを経由して、インターネットに接続することができます。

CBA250 は、多くの USB または ExpressCard ブロードバンド ワイヤレス モデムをサポートします。　 サポートされているデバイスのリストについては、https://cradlepoint.com/mp_finder/db/modemreport.php?products=CBA250 を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索