関連トピック

# インターフェイスに重み付けを割り当てる方法を見つける

Fireware を Pro にアップグレードして使用する場合、ラウンド ロビン方式の複数 WAN 構成で使用される各インターフェイスに重み付けを行うことができます。既定では、各インターフェイスの重み付けは 1 です。重み付けとは、Firebox がインターフェイスを経由して送信する負荷の割合です。

インターフェイスの重み付けは、整数のみ使用でき、分数または小数は使用できません。最適負荷分散は、各インターフェイスに割り当てる整数の重み付けを計算する場合があります。各外部接続の帯域幅の相対的比率を整数に変更できるように公倍数を使用します。

たとえば、3 つのインターネット接続があるとします。1 番目の ISP が 6 Mbps の接続、2 番目の ISP が 1.5 Mbps の接続、および 3 番目が 768 Kbps の接続を提供しています。比率を整数に変換します。

- 3 つのラインに対して同じ測定単位を使用できるように、まず 768 Kbps を約 0.75 Mbps に変換します。3 つの回線速度は、6 Mbps、1.5 Mbps、および 0.75 Mbps になります。
- 各値を 100 で乗算して小数を消します。比例的に、以下の数値は等価です。[6 : 1.5 : .75] の比率は、[600 : 150 : 75] と同じです。
- 3 つの数値の最大公約数を調べます。この場合は、最多数の 75 は、600、150、および 75 を均等に除算します。
- 各番号を最大公約数で除算します。

結果は、8、2、および 1 です。これらの数字は、ラウンド ロビン方式の複数 WAN 構成で重み付けとして使用できます。

#### 関連情報

ラウンド ロビン方式の複数 WAN を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索