関連トピック

# PPTP-Users グループに新しいユーザーを追加する

PPTP VPN トンネルを使用して XTM デバイスに接続するには、モバイル ユーザーは認証するユーザー名とパスフレーズを入力します。 XTM デバイスでは、XTM デバイス に対してユーザーを認証するためにこの情報が使用されます。

XTM デバイスの構成で PPTP を有効化すると、自動的に既定のユーザー グループが作成されます。 このユーザー グループをPPTP-Usersと呼びます。 新しいユーザーを作成するか、またはユーザー名またはグループをポリシーに追加すると、このグループ名が表示されます。 PPTP 接続を作成するには、ユーザーがこのグループのメンバーがある必要があります。

XTMデバイスグループの詳細については、Firebox を認証サーバーとして構成するを参照してください。

認証のために RADIUS や VACMAN middleware サーバーを使用する場合、認証サーバーに PPTP-Users グループを作成し、そのグループにユーザーを追加する必要があります。 詳細については、認証サーバーのドキュメントを参照してください。

認証のために XTM デバイスを使用する場合、ユーザーを追加してそのユーザーを PPTP-Users グループのメンバーにする必要があります。 Policy Manager を使用してユーザーを追加することができます。

1. または、[設定] > [認証] > [認証サーバー] の順に選択します。
   [認証サーバー] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. [Firebox] タブをクリックします。

1. 新しいユーザーを追加するには、ユーザーセクションから、[追加] をクリックします。
2. 選択したユーザーのプロパティを変更するには、[ 編集] をクリックします。

1. 新しいユーザーのユーザー名およびパスフレーズを入力します。 パスフレーズを再度入力して確認します。 ユーザーが以前に作成されている場合、この手順をスキップすることができます。
   説明は必要ありません。 [セッション タイムアウト] および [アイドル タイムアウト] は既定値から変更しないことをお勧めします。
2. Firebox 認証グループにユーザーを追加するには、[使用可能] リスト内のユーザー名を選択します。
3. をクリックし、名前をメンバーリストに移動します。
   または、[使用可能]リスト内のユーザー名をダブル クリックします。
   ユーザー リストにユーザーが追加されます。 多数のユーザーを追加するには、手順 3 ～ 6 を繰り返します。
4. [Firebox ユーザーのセットアップ] ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK] をクリックします。
   [Firebox ユーザー] タブに、新しいユーザーのリストが表示されます。

#### 関連情報

Mobile VPN with PPTP のクライアントアクセスを制御するポリシーを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索