関連トピック

# 開始する前に

WatchGuard ワイヤレス Firebox は、米国電気電子技術者協会 (IEEE) が制定したガイドラインの 802.11 ガイドラインに準拠しています。ワイヤレス Firebox をインストールする場合：

- ワイヤレス Firebox は、20 cm 以内に人がいない場所に設置する必要があります。これは、低電力送信機に対する FCC の要件です。
- 干渉を減らすため、ワイヤレス Firebox を他のアンテナまたは送信機から離れた場所に設置することをお勧めします。
- また、最高水準のワイヤレスセキュリティのため、WPA2 セキュリティモードを使用することをお勧めします。
- 信頼済みネットワークまたは任意ネットワークから ワイヤレス Firebox に接続するワイヤレス クライアントは、フェーズ 2 設定のローカル ネットワーク コンポーネントが任意ネットワークまたは信頼済みネットワークの IP アドレスを含む Branch Office VPN トンネルの一部になることができます。VPN トンネルへのアクセスを制御するために、Firebox ユーザーに認証を強制することができます。

ワイヤレス Firebox の設定前に、環境要因を考慮に入れて WatchGuard ワイヤレス Firebox の設置に適用することをお勧めします。たとえば、新しい ワイヤレス Firebox をネットワークに追加する前に、ワイヤレス サイト調査ツールを使用すれば、現在の環境や既存のワイヤレス信号を十分理解することができます。サイト調査の結果とワイヤレス クライアントの要件に基づいて、使用するワイヤレス モードやチャンネルの計画を立てることができます。さらに、環境内のワイヤレス ノイズレベルの詳細を把握したり、壁の位置など、ワイヤレス信号範囲に影響する可能性がある他の要因も考慮に入れることができます。

詳細については、次を参照してください：

- ワイヤレス サイト調査
- ワイヤレス モードおよびチャンネル
- ワイヤレス信号強度およびノイズ レベル
- ワイヤレス環境要素

#### 関連情報

ワイヤレス デバイス構成オプション

ワイヤレス接続を有効にする

ワイヤレス ゲスト ネットワークを有効にする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索