関連トピック

# Mobile VPN with PPTP の要件

Mobile VPN with PPTP を使用するように XTM デバイスを構成する前に、以下の情報を確認してください。

- Mobile VPN セッションで使用するリモート クライアントの IP アドレス。

Mobile VPN PPTP トンネルの場合、XTM デバイスによって各リモート ユーザーに仮想 IP アドレスが付与されます。 これらの IP アドレスは、XTM デバイスが使用するネットワークの配下にあるネットワークでは使用できません。 Mobile VPN ユーザーにアドレスを付与する最も安全な手順は、IP アドレスの範囲で「placeholder」セカンダリ ネットワークをインストールすることです。 次に、そのネットワーク範囲から IP アドレスを選択します。 例えば、信頼できるネットワーク 10.10.0.0/24. に新しいサブネットをセカンダリーネットワークとして作成し、PPTP アドレスの範囲のためにこのサブネットで IP アドレスを選択します。

- ホスト名を解決して IP アドレスにする DNS サーバーおよび WINS サーバーの IP アドレス。
- Mobile VPN with PPTP を使用して XTM デバイスに接続できるユーザーのユーザー名とパスワード。

## レベルについて

Mobile VPN with PPTP の場合、128 ビットまたは 40 ビットの暗号化の使用を選択できます。 米国版の Windows XP では、128 ビットの暗号化が有効化されています。 他のバージョンの Windows では、Microsoft から強力な暗号化パッチを入手できます。 常に、XTM デバイスでは最初に 128 ビットの暗号化の使用が試みられます。 クライアントが 128 ビットで暗号化された接続を使用できない場合は、40 ビットの暗号化が使用できるように構成されます。

40 ビットの暗号化を可能にする方法の詳細については、Mobile VPN with PPTP の構成を参照してください。

40 ビットの暗号化を可能にする方法の詳細については、Mobile VPN with PPTP の構成を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索