関連トピック

# FireCluster のリンク アグリゲーションを構成する

リンク アグリゲーション (LA; リンク集約) インターフェイスは、1 つの論理インターフェイスとして機能するよう構成された物理インターフェイスのグループです。リンク アグリゲーション インターフェイスは、混合ルーティング モードで構成されている Firebox のみで構成可能です。リンク アグリゲーションを使用する場合は、リンク アグリゲーション インターフェイスをスイッチに接続し、接続されたスイッチが同じリンク アグリゲーション モードとリンク スピードを使用するように構成します。

この例は、 FireCluster の 2 つのリンク アグリゲーション インターフェイスを構成する方法、および接続されたスイッチ上でリンク アグリゲーション グループを構成する方法について説明しています。

この例では、

- インターフェイス 0 および 1 は、インターネットに接続する外部リンク アグリゲーション インターフェイスのメンバーです。
- インターフェイス 2 および 3 は、信頼済みネットワークに接続する内部リンク アグリゲーション インターフェイスのメンバーです。
- それぞれの接続されたスイッチは、各クラスタ メンバーに接続するインターフェイスのグループごとに 1 つずつ、2 つのリンク アグリゲーション グループで構成されます。

## リンク アグリゲーション インターフェイスを構成する

メンバーとしての物理的インターフェイスで、2 つのリンク アグリゲーション インターフェイスを追加します。静的または動的（802.3ad）モードで、各リンク アグリゲーション インターフェイスを構成することができます。この例では、それぞれのリンク アグリゲーション インターフェスには 2 つの物理インターフェイスのメンバーがあります。

- インターフェイス 0 および 1 は、外部 LA のメンバーです
- インターフェイス 2 および 3 は、信頼済み LA のメンバーです

## FireCluster 管理インターフェイスを構成する

信頼済みネットワークから FireCluster を管理するには、信頼済みリンクアグリゲーションインターフェイスを使用するよう FireCluster 管理インターフェイスを構成します。

1. クラスタ インターフェイスを信頼済みリンク アグリゲーション インターフェイスに設定します。
   この例では、インターフェイスは信頼済み LA です。

1. クラスタ メンバーごとに、管理 IP アドレスを信頼済みリンク アグリゲーション インターフェイスのサブネット上の IP アドレスに設定します。
   この例では、信頼済み LA の IP アドレスは10.0.100.1/24 で、管理 IP アドレスもまた10.0.100.0/24 サブネット上にあります。

## 接続されたスイッチを構成する

接続されたスイッチはそれぞれ、各クラスタ メンバーに接続するポートに別々のリンク アグリゲーション グループを構成します。

外部リンク アグリゲーション インターフェイスのメンバーのスイッチを構成するには、以下の手順を実行します：

1. FireCluster とインターネットの間にあるスイッチに、各クラスタ メンバーのインターフェイス 0 および 1 を接続します。
2. スイッチ上で、メンバー 1 に接続するポートとメンバー 2 に接続するポートの、2 つのリンク アグリゲーション グループを構成します。

信頼済みリンク アグリゲーション インターフェイスのメンバーにスイッチを構成するには、以下の手順を実行します：

1. FireCluster と信頼済みインターネットの間にあるスイッチに各クラスタ メンバーのインターフェイス 2 および 3 を接続します。
2. スイッチ上で、メンバー 1 に接続するポートとメンバー 2 に接続するポートの、2 つのリンク アグリゲーション グループを構成します。

#### 関連情報

リンク アグリゲーションについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索