関連トピック

# 詳細複数 WAN 設定について

固定接続、フェールバック、および複数 WAN イベントの通知を構成できます。すべての複数 WAN 構成オプションに対してすべての構成オプションが利用できるわけではありません。選択した複数 WAN オプションに設定が適用されない場合、それらの項目はアクティブではありません。

複数 WAN 設定を構成するには、以下の操作を行います。

1. [ネットワーク] > [複数 WAN] の順に選択します。
2. [詳細設定]タブを選択します。
3. 以下のセクションの説明に従って、[固定接続期間] および [アクティブ接続のフェールバック] を構成します。
4. [保存] をクリックします。

## グローバル固定接続期間の設定

固定接続とは、ある一定の期間、継続的に同じ WAN インターフェイスを使用する接続のことです。マルチ WAN に [ルーティング テーブル]、[ラウンドロビン]、または [インターフェイス オーバーフロー] のオプションを使用する場合、固定接続パラメータを設定することができます。接続を固定すると、パケットが外部インターフェイスを経由して送信される場合は、発信元アドレスと宛先 IP アドレスのペア間のすべてのパケットによって、指定された期間、同じ外部インターフェイスが使用されます。既定では、固定接続により 3 分間にわたって同じインターフェイスが使用されます。

ポリシー定義に固定接続設定が含まれる場合、グローバル設定ではなくポリシー設定が使用されます。

プロトコルまたは一連のプロトコルのグローバル固定接続期間を変更するには、次の操作を行います。

1. プロトコルのテキスト ボックスに番号を入力または選択します。
2. 横にあるドロップダウン リストで時間を選択します。

ポリシーで固定接続期間を設定すると、グローバル固定接続期間を上書きできます。詳細については、ポリシーの固定接続期間を設定するを参照してください。

## フェールバックアクションの設定

フェールオーバー イベントが発生してプライマリ外部インターフェイスが再びアクティブになるときに XTM デバイスによって実行されるアクションを設定できます。これが行われると、すべての新しい接続がすぐにプライマリ外部インターフェイスにフェールバックされます。フェールバックの時点で処理中の接続に使用するメソッドを選択します。

[アクティブ接続のフェールバック] ドロップダウン リストで以下のオプションを選択します。

- [すぐにフェールバック]：XTM デバイスによって既存のすべての接続をすぐに停止させる場合は、このオプションを選択します。
- [段階的フェールバック]：XTM デバイスに各接続が完了するまで既存のフェールオーバーインターフェイスの使用を続けさせる場合は、このオプションを選択します。

このフェールバック設定は、フェールオーバー外部インターフェイスを使用するために設定するあらゆるポリシー ベースのルーティング構成にも適用されます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索