関連トピック

# Firebox 機能キーを取得する

Firebox では、デバイスの機能をすべて有効にするために機能キーが必要です。デバイスの機能キーを取得する前に、WatchGuard の Web サイトで Firebox をアクティブ化する必要があります。そうすれば、デバイスに機能キーをインストールすることができるようになります。

機能キーがないと、Firebox は外部ネットワークへの接続を 1 つしか許可しません。

## 新しいデバイスをアクティブ化する

新しいデバイスをアクティブ化するには、以下の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開いて、https://www.watchguard.com/ にアクセスします。
2. WatchGuard アカウントのユーザー名とパスワードでログインします。
3. サポート ホーム タブで、製品をアクティブにする をクリックします。
   製品をアクティブ化する ページが表示されます。

1. デバイスのシリアル番号を入力します。ハイフンも含めるようにしてください。
2. WatchGuard の Web サイトのアカウントで、デバイスを特定できるようにわかりやすい名前を入力します。
3. （任意）ある場合は、デバイスの無料試用を選択します。

新しいデバイスをアクティブ化した後、デバイスのその他のアップグレードまたはサービスをアクティブ化します。こうすることで、デバイスの機能キーにアップグレードやサービスが追加されます。

## アップグレードおよび更新をアクティブ化する

デバイスのアドオン機能、アップグレード、または登録の更新を購入した際は、ライセンス キーを有効化して、特定のデバイスに関連付けます。そうすると、WatchGuard でそのデバイスの更新された機能キーが生成されます。デバイスに更新された機能キーをインストールして、追加の機能を有効化する必要があります。

アドオン機能または更新のライセンス キーを有効化するには、以下の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開いて、https://www.watchguard.com/ にアクセスします。
2. WatchGuard アカウントのユーザー名とパスワードでログインします。
3. サポート ホーム タブで、製品をアクティブにする をクリックします。
   製品をアクティブにするページが表示されます。
4. アドオン機能または更新を購入したときに受け取ったライセンス キー番号を入力します。
5. 続行 をクリックします。
   Choose Product to Upgrade ページが表示されます。
6. ドロップダウン リストから、アップグレードまたは更新するデバイスを選択します。
7. Activate をクリックします。
   キーを取得して適用 ページが表示されます。
8. 機能キーのコンテンツをテキスト ファイルにコピーし、コンピュータに保存します。
9. 完了 をクリックします。

デバイスは WatchGuard の Web サイトから機能キーをダウンロードすることができますが、デバイスがインターネット アクセスがないない場合に機能キーをデバイスに手動で追加できるように、機能キーのコンテンツをローカル ファイルに保存しておくことをお勧めします。

## 機能キーをデバイスに追加する

Fireware Web UI または Firebox System Manager を使用して、WatchGuard の Web サイトから現在の機能キーを取得し、デバイスに直接追加することができます。または、WatchGuard の Web サイトから機能キーをダウンロードして、機能キーをデバイスの構成ファイルに貼り付けます。

ビデオ チュートリアル：WSM を使用して機能キーを取得およびインポートする および Web UI を使用して機能キーを取得およびインポートする で、デバイスの機能キーを取得する方法のデモをご覧ください。

### Feature Key Wizard を使用する

デバイスに機能キーがない場合は、Fireware Web UI の各ページの上部にアラートが表示されます。アラートには、Feature Key Wizard を起動できるリンクが含まれています。Feature Key Wizard を使用すると、Web サイトから現在の機能キーをダウンロードして、ローカル ファイルからの機能キーを貼り付けることができます。または、デバイスをアクティブ化して、機能キーをダウンロードすることが可能です。

Fireware Web UI から、Feature Key Wizard を使用するには、以下の手順を実行します：

1. 機能キーのアラートで、今すぐ機能キーを追加する をクリックします。
   Feature Key Wizard へようこそ ページが表示されます。

1. Feature Key Wizard で、次のオプションを選択します。

はい、今すぐ機能キーをダウンロードして、インストールします

デバイスがアクティブ化されていて、インターネットに接続されている場合は、次のオプションを選択します。次へ をクリックして、機能キーをダウンロードしてインストールします。このオプションを使用するには、デバイスがインターネットに接続されている必要があります。

はい、機能キーのローカル コピーがあります

デバイスがアクティブ化されており、このデバイスにコピーする機能キーのローカル コピーがある場合は、このオプションを選択します。次へ をクリックして、機能キーを Wizard に貼り付けます。Wizard により、機能キーが検証されて、インストールされます。

いいえ、デバイスはまだアクティブ化されていません

デバイスがアクティブ化されていない場合は、このオプションを選択します。次へ をクリックして、オンラインでアクティブ化を開始します。Feature Key Wizard は、WatchGuard の Web サイトでデバイスをアクティブ化して、機能キーをダウンロードする上で役立ちます。オンラインでのアクティブ化のステップは、Web Setup Wizard と同じです。このオプションを使用するには、デバイスがインターネットに接続されている必要があります。

1. 概要 ページで、機能キーが正常に取得されたことを確認してください。
   機能キーがインストールされていると、概要 ページに 機能キーが正常に取得されました と表示されます。
2. 次へをクリックして、Wizard を終了します。

### 最新の機能キーを取得する

Fireware Web UI を使用して、デバイスの最新の機能キーを WatchGuard の Web サイトからデバイスにダウンロードすることができます。デバイスのサービスまたはアップグレードをアクティブ化した後は、更新された機能キーを取得する必要があります。

Fireware Web UI から、デバイスの更新された機能キーを取得するには、以下の手順を実行します：

1. システム > 機能キー の順に選択します。
   機能キーの概要 ページが表示されます。

1. 機能キーの取得 をクリックします。
   機能キーがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。
2. サービスの期限切れが近づいたら、デバイスが機能キーの更新を自動的にチェックするようにするには、機能キーの自動同期化を有効にする チェック ボックスを選択します。

機能キーの同期化の詳細については、次を参照してください：機能キーの同期化およびアラーム通知を有効にする。

Firebox System Manager から、デバイスの更新された機能キーを取得するには、以下の手順を実行します：

1. ツール > 機能キーの同期 の順に選択します。
   機能キーの同期ダイアログ ボックスが表示されます。

Management Server 経由でデバイスに接続している場合は、機能キーの同期化にはパスフレーズは必要ありません。

1. ユーザー名 と パスフレーズ テキスト ボックスに、デバイス管理者権限を持つユーザーの認証を入力して、OK をクリックします。
   Management Server 経由でデバイスに接続している場合は、はい をクリックしして、機能キーを同期させます。
   デバイスは WatchGuard の Web サイトからの機能キーを取得し、デバイスの機能キーを更新します。

また、WatchGuard の Web サイトから現在の機能キーを手動で取得して、デバイスに追加することができます。詳細については、次を参照してください：機能キーを手動で追加または削除する。

#### 関連情報

機能キーについて

機能キーを手動で追加または削除する

ビデオ チュートリアル：WSM を使用して機能キーを取得およびインポートする

ビデオ チュートリアル：Web UI を使用して機能キーを取得およびインポートする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索