関連トピック

# DHCP をドロップイン モードで構成する

ネットワーク構成でドロップイン モードを使用する場合、任意で、保護するネットワークの XTM デバイスを DHCP サーバーとして構成したり、または XTM デバイスを DHCP 中継エージェント として使用することができます。 構成済みの DHCP サーバーがある場合には、引き続きそのサーバーを DHCP サーバーとして使用することをお勧めします。

## DHCP を使用する

ネットワーク構成でドロップイン モードを使用する場合、任意で、保護するネットワークの XTM デバイスを DHCP サーバーとして構成したり、またはXTM デバイスを DHCP 中継エージェントとして使用することができます。 構成済みの DHCP サーバーがある場合には、引き続きそのサーバーを DHCP サーバーとして使用することをお勧めします。

既定では、XTM デバイスが DHCP サーバーとして構成された時、 DNS/WINS サーバー情報の構成が配信されます。 このページで、DNS/WINS 情報を構成して、グローバル構成をオーバーライドします。 詳細については、WINS および DNS サーバーのアドレス を追加する の手順を参照してください。

1. ネットワーク > インタフェーイス の順に選択します。
   ネットワーク インターフェイス ページが表示されます。
2. XTM デバイスがまだドロップイン モードで構成されていない場合は、インターフェイスの構成 ドロップダウン リストから、ドロップイン モード を選択します。
3. プロパティ をクリックします。
4. DHCP 設定 タブを選択します。
5. ドロップダウン リストから、DHCP サーバーを使用する を選択します。
   DHCP 構成設定が表示されます。

1. DHCP リース時間を変更するには、 リース時間 ドロップダウン リストで、別のオプションを選択します。
2. XTM デバイスが IP アドレスを与えるアドレス プールを追加するには、開始 IP および 終了 IP で、ドロップイン IP アドレスと同じサブネットの範囲の IP アドレスを入力します。 追加 をクリックします。
   さらにアドレス プールを追加するには、この手順を繰り返します。
   アドレス プールの範囲を最大 6 つまで設定できます。
3. デバイスまたはクライアントに、アドレス プールから指定 IP アドレスを予約するには、予約済みアドレス セクションに下記の操作を行ってください。
   - 予約を識別するには、予約名 を入力します。
   - 予約する 予約 IP アドレスを入力します。
   - デバイスのために、MAC アドレス を入力します。
   - 追加 をクリックします。
     さらにDHCP 予約を追加するには、この手順を繰り返してください。
4. 必要に応じて、WINS および DNS サーバーのアドレス を追加する。
5. ページの先頭で、戻る をクリックします。
6. 保存 をクリックします。

## DHCP のオプションを構成する

DHCP オプション（ベンダー拡張として知られる）により、RFC 2132 に説明されているように、DHCP 構成パラメータおよびその他の制御情報を指定することができます。事前定義された DHCP オプションまたはカスタム DHCP オプションを追加することができます。カスタム オプションは、Fireware v11.9.3 以降でサポートされています。

事前定義された DHCP オプションは次のとおりです。

DHCP オプション コード | 名前 | 種類 | 説明
--- | --- | --- | ---
150 | TFTP サーバー IP | IP アドレス | DHCP クライアントがブート設定をダウンロード可能な TFTP サーバーの IP アドレス。
66 | TFTP サーバー名 | テキスト | DHCP クライアントがブート設定をダウンロード可能な TFTP サーバーの名前。
67 | TFTP ブートファイル名 | テキスト | ブート ファイルの名前。
2 | タイム オフセット | 4 バイトの整数 | 時間は協定世界時 (UTC) からのタイム オフセット (秒)。
43 | ベンダー固有の情報 | テキスト | このオプションはベンダー固有の情報を交換する際にクライアントとサーバーによって使用されます。
120 | SIP サーバー | IP アドレス | 1 つか複数のセッション開始プロトコル (SIP) アウトバウンド プロキシ サーバーの IPv4 アドレス。このオプションは RFC 3361 に説明されている。
138 | CAPWAP アクセス コントローラ | IP アドレス | 1 つか複数の CAPWAP アクセス コントローラの IPv4 アドレス。このオプションは RFC#160;5417 に説明されています。
156 | DHCP の状態 | 1 バイト整数（符号なし） | IP アドレスの状態。このオプションは、FTP ブート オプションの ShoreTel 電話に使用されます。

Fireware OS バージョンによっては、事前定義されたオプションがすべてサポートされているわけではありません。選択するオプション コードに Fireware の特定の最小バージョン要件がある場合は、Policy Manager で、選択したコードの右側に表記が表示されます。

DHCP のオプション でこれらのオプションを構成するには、次の手順に従って下さい。

1. TFTP サーバー IP テキスト ボックスに、TFTP サーバーの IP アドレスを入力します。
2. TFTP のブート ファイル名 テキスト ボックスに、TFTP サーバーのブートファイルの名称を入力します。

## DHCP 中継を使用する

ドロップイン モードで XTMデバイスに DHCP 中継を構成するには:

1. ネットワーク > インタフェーイス の順に選択します。
   ネットワーク インターフェイス ページが表示されます。
2. プロパティ をクリックします。
3. DHCP 設定 タブを選択します。
4. ドロップダウン リストから、 DHCP 中継を使用する を選択します。

1. 関連するフィールドに、DHCP サーバーの IP アドレスを入力します。 必要に応じて、DHCP サーバーへ 静的ルートを追加する。
2. ページの先頭で、戻る をクリックします。
3. 保存 をクリックします。

### 単一のインターフェイスに DHCP 設定を指定する

構成にある各信頼済みまたは任意インターフェイスに、別の DHCP 設定を指定することができます。 この設定を編集するには、下記の操作を行ってください。

1. ネットワーク構成 ダイアログ ボックスの一番下までスクロールします。
2. インターフェイスを選択します。
3. 構成 をクリックします。
4. ドロップイン モードに構成した DHCP 設定と同じ設定を使用するには、DHCP システムを使用する設定 を選択します。

ネットワーク インターフェイスでのクライアントに対して DHCP を無効にするには、DHCP を無効する を選択します。

セカンダリ ネットワークでのクライアントに対して 別の DHCP オプションを構成するには、セカンダリ ネットワークに DHCP サーバーを使用する を選択します。

セカンダリ ネットワーク上のクライアントに対して DHCP 中継を構成するには、 セカンダリ ネットワークに DHCP 中継を使用する を選択します。 セカンダリ ネットワークに使用する DHCP サーバーの IP アドレスを指定します。

1. IP アドレス プールを追加するには、既定のリース時間を設定し、DNS/WINS サーバーを管理して、DHCP を使用する セクションの手順 3 ~ 6 を完了します。
2. セカンダリ ネットワークの DHCP オプションを構成するには、DHCP オプションを構成する セクションの手順を実行します。
3. OK をクリックします。

#### 関連情報

ドロップイン モード

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索