関連トピック

# FireCluster 用にサポートされているモデル

FireCluster を構成するには、サポートされている同じモデルの Firebox 2 台が必要です。Firebox モデルがモジュラー インターフェイスをサポートするには、両方の Firebox とも、同一のスロットにインストールされているものと同じ数およびタイプのインターフェイス モジュールをサポートしていなければなりません。

一部の XTM モデルは、ライセンス キーを購入して同じモデルファミリの上位モデルにデバイスをアップグレードすることができます。FireCluster のメンバーとして上位のモデル番号の他のデバイスと一緒に構成できるようにするには、まず機能キーを追加してデバイスを上位のモデルにアップグレードする必要があります。

FireCluster は、以下を除くすべての Firebox および XTMデバイス上で完全にサポートされています：

- Firebox T10 デバイスは FireCluster をサポートしません
- XTM25-Wと26-Wデバイスは、アクティブ/パッシブ FireCluster のみサポートしています
- XTM21、22、および 23 デバイスは、FireCluster をサポートしません
- VMware ESXi 環境で、FireboxV および XTMv デバイスはアクティブ/パッシブ FireCluster のみサポートします。

特定の Firebox モデルの FireCluster についての詳細は、次を参照してください：

- モジュラー インターフェイス搭載 FireCluster の詳細
- XTM モデル アップグレードがある FireCluster の詳細
- ワイヤレス モデル上の FireCluster の詳細

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索