関連トピック

# Microsoft Exchange Server 2007 でユーザー通知を構成する

Microsoft Exchange Server には、Quarantine Server を構成する際に注意する必要のある特定の認証の要件があります。SMTP サーバーとして Microsoft Exchange Server 2007 を使用する場合は、Quarantine Server でユーザー通知を有効化にする際に、追加の構成タスクを完了しなければならない場合があります。完了する必要のあるタスクは、Microsoft Exchange Server が認証を必要とするかどうかによって異なります。このトピックでは、Quarantine Server および Microsoft Exchange Server 構成の設定を変更する方法の 2 例を記載しています。1 つ目の例は、認証を必要としないサーバーの例です。2 つ目の例は、認証を必要とするサーバーの例です。

WatchGuard は、WatchGuard 製品が他の会社で製造された製品で動作できるように構成するために、顧客が役立てることのできる相互運用性に関する指示を提供します。WatchGuard 以外の製品を構成するとき、詳細の情報またはテクニカル サポートが必要な場合、この製品のドキュメントおよびサポート リソースを参照してください。

この例では、Quarantine Server の IP アドレスは 192.168.2.100 となっています。Microsoft Exchange Server（SMTP/POP3）が同じコンピュータにインストールされています。

## Microsoft Exchange Server が認証を必要としない場合、ユーザー通知を構成する

Microsoft Exchange Server が認証を必要としないように構成されている場合、これらの構成設定を使用します。

### Quarantine Server を構成する

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
2. 管理者のパスフレーズを入力します。
   WatchGuard Server Center が表示されます。
3. サーバー ツリーで、Quarantine Server を選択します。
   Quarantine Server の設定のページが表示されます。
4. SMTP サーバーの設定 セクションの 送信電子メール サーバー (SMTP) テキスト ボックスに、SMTP サーバーのドメイン名または IP アドレスを入力します。この例では、192.168.2.100 と入力します。
5. 電子メール サーバーのログイン情報を使用 チェック ボックスが選択されていないことを確認してください。
6. 通知 タグを選択します。
7. ユーザー宛てのメッセージが Quarantine Server 上にあるとき、ユーザーに通知を電子メールで送信 チェック ボックスをオンにします。
8. 通知電子メールのために、ユーザー通知 設定を構成します。
9. OK をクリックします。
   Quarantine Server は電子メールを電子メールを検疫されたことがあるすべてのアカウントに送信します。

ユーザー通知設定の詳細については、次を参照してください：ユーザー通知設定を構成する。

### Microsoft Exchange Server 2007 を構成する

Exchange ServerがQuarantine Server から電子メールを受信できるように、Exchange Management Console を使用して、Quarantine Server からのメッセージを受信するように Receive Connector を構成します。この手順を実行する前に、Exchange Server の他のすべての設定の電子メール送信が正常に構成されていることを確認します。

1. Exchange Management Console を開きます。
2. 左側のウィンドウにある Console ツリーから、サーバーの構成 ノードをクリックして、これを展開します。
3. サーバーの構成ノードの下のHub Transport ノードをクリックします。
4. ウィンドウで、受信コネクタ タブを選択します。
5. 新しい受信コネクタを作成する を選択します。
6. ネットワーク タブを選択します。
7. IP アドレスが指定されているリモート サーバーから電子メールを受信する リストで、追加 をクリックします。
8. Quarantine Server の IP アドレスを追加します。この例では、192.168.2.100 を追加します。
9. 許可グループ タブを選択します。
10. 匿名ユーザー を選択します。
11. それ以外の設定を変更しないでください。

これらの構成の変更を完了した後、Quarantine Server に予定されている通知および今すぐ送信の通知が動作する必要があります。

## Microsoft Exchange Server が認証を必要とする場合、ユーザー通知を構成する

Microsoft Exchange Server が認証を必要とするよう構成している場合、これらの構成に関する設定を使用します。

### Quarantine Server を構成する

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
2. 管理者のパスフレーズを入力します。
   WatchGuard Server Center が表示されます。
3. サーバー ツリーで、Quarantine Server を選択します。
   Quarantine Server の設定のページが表示されます。
4. SMTP サーバーの設定 セクションの 送信電子メール サーバー (SMTP) テキスト ボックスに、SMTP サーバーのドメイン名または IP アドレスを入力します。この例では、192.168.2.100 と入力します。
5. 電子メール サーバーのログイン情報を使用する を選択します。
6. ユーザー名 テキスト ボックスに、Microsoft Exchange サーバーで Domain Admin となるユーザーの電子メールを入力します。たとえば、ricky@wgrd-tech.com を入力します。
7. パスワード テキスト ボックスで、このユーザーの電子メールのパスワードを入力します。
8. 通知 タグを選択します。
9. ユーザー宛てのメッセージが Quarantine Server 上にあるとき、ユーザーに通知を電子メールで送信 チェックボックスを選択します。
10. 通知電子メールのために、ユーザー通知 設定を構成します。
11. OK をクリックします。
    Quarantine Server は電子メールを電子メールを検疫されたことがあるすべてのアカウントに送信します。

ユーザー通知設定の詳細については、次を参照してください：ユーザー通知設定を構成する。

### Microsoft Exchange Server 2007 を構成する

Quarantine Server から電子メールを受信するよう Exchange サーバーを利用できるために、これらの手順での設定を使用することがお勧めします。

1. Exchange Management Console を開きます。
2. 左側のウィンドウにある Console ツリーから、サーバーの構成 ノードをクリックして、これを展開します。
3. サーバーの構成ノードの下のHub Transport ノードをクリックします。
4. ウィンドウで、受信コネクタ タブを選択します。
5. 新しい受信コネクタを作成する を選択します。
6. ネットワーク タブを選択します。
7. IP アドレスが指定されているリモート サーバーから電子メールを受信する リストで、追加 をクリックします。
8. Quarantine Server の IP アドレスを追加します。この例では、192.168.2.100 を追加します。
9. 許可グループ タブを選択します。
10. Exchange サーバー を選択します。
11. 認証 タブを選択します。
12. Basic 認証 を選択します。
13. Quarantine Server 構成に追加したユーザーがDomain Admins グループの一部であることを確認してください。たとえば、ricky というユーザーが Domain Admins グループの一部であることを確認します。

これらの構成の変更を完了した後、Quarantine Server に予定されている通知および今すぐ送信の通知が動作する必要があります。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索