関連トピック

# AP デバイス パスフレーズについて

WatchGuard AP パスフレーズは、WatchGuard AP デバイスを Firebox とペアリングした後にデバイスへの管理接続を行うときに使用されます。Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラは、ペアリング済みの AP デバイスに接続する際に WatchGuard AP パスフレーズを使用します。ペアリング済みの AP デバイスのアクセスポイント Web UI (AP100/102、AP200、AP300) にログインするときも、WatchGuard AP パスフレーズを使用します。

Firebox でゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効にするときに、WatchGuard AP パスフレーズを手動で設定します。

AP パスフレーズのセキュリティおよび管理を改善するため、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで各 AP デバイスに対して一意のランダムなパスフレーズを生成および管理できます。自動生成されたパスフレーズは、AP デバイスが出荷時の規定設定にリセットされた場合にのみ変更されます。

自動生成された AP パスフレーズの復元はできません。AP デバイスを管理する Firebox 上でデータを喪失した場合、AP デバイスへのアクセスができなくなる可能性があります。FireCluster では自動パスフレーズ管理はサポートされておらず、またクラスタメンバーでは規定で無効になっています。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ設定の 設定 ダイアログボックスから、手動パスフレーズの変更または自動パスフレーズ管理の有効化が可能です。詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング

AP デバイスのペアリングを解除する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索